[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.9.3
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy
ni=BYDGOSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.;ul. Grunwaldzka 64   85-239 Bydgoszcz
nw=PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO AMAR SP. Z O.O.;ul. Dworcowa 40/4,  85-010 Bydgoszcz
nk=Marian Wrona, mgr inż. Joanna Wyzina
sp=
mi=Bydgoszcz
da=czerwiec 2016 r.
cpv=45230000-8,Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1827.45458672

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
id=0000002	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.163358

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Beton zwykły  B-7,5
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=4.832

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Beton zwykły B-10
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=9.89

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Beton zwykły C 8/10
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.8207

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Cement portlandzki 25 z dodatkami
id=0000007	3
jm=kg	033
ce=0
il=42

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
id=0000009	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.3

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane 12-14cm
id=0000010	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.62

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Drewno na stemple iglaste nasycone
id=0000011	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.997164

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Elektrody
id=0000012	3
jm=100szt
ce=0
il=0.025

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Emulsja bitumiczna grubowarstwowa
id=0000013	3
jm=kg	033
ce=0
il=141.692834

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Emulsja bitumiczna gruntująca na podłoża betonowe
id=0000014	3
jm=kg	033
ce=0
il=19.07398

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Folia alumininiowa zwykła, szczeliwo 0,01-0,02mm
id=0000015	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.86

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000016	3
jm=kg	033
ce=0
il=10.636416

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Klamry ciesielskie
id=0000017	3
jm=kg	033
ce=0
il=131.84724

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Klamry ciesielskie 10x250mm
id=0000018	3
jm=kg	033
ce=0
il=6.2

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kołnierze ślepe
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste nasycone kl.II
id=0000020	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kręgi betonowe d=1,0m h=0,5m
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=76

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Kręgi betonowe d=1,5m h=0,5m
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Króćce 2-kołnierzowe FF żeliwne 80mm l=0,4m
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Króćce żeliwne jednokołnierzowe FW do rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-65 mm
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Kształtka elektrooporowa PE, PEHD
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Kurki do nawiercania rur żeliwnych kołnierzowe Dn 40 lub Dn 50 mm
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Nadstawka betonowa ściekowa 500mm długości 1,0m
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Nasady rurowe żeliwne kołnierzowe z siodełkiem żeliwnym i opaską stalową Dn 40 lub Dn 50 mm
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W o śr. 50-65 mm
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Obudowa do zasuw klinowych owalnych kielichowych, nr kat. 025A, średnicy  50 mm
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Osadniki betonowe 500mm
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Osadniki żelbetowe typ OS o średnicy 200cm z włazem i oprzyrządowaniem
id=0000034	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
id=0000035	3
jm=t	034
ce=0
il=0.2880696

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Piasek
id=0000036	3
jm=m3	060
ce=0
il=84.30444

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Piasek do betonów
id=0000037	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.12

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Pierścienie odciążające żelbetowe
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=26

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Pierścienie podtrzymujący wpust
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Podchloryn sodowy
id=0000040	3
jm=kg	033
ce=0
il=-4.09

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=1,2m
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelbetowa d=1,8m
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Przejście szczelne d=110mm
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Redukcja FFR 100/80mm
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R
id=0000045	3
jm=kg	033
ce=0
il=59.86

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P
id=0000046	3
jm=kg	033
ce=0
il=103.24

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MPa), o średnicy  63 mm
id=0000047	3
jm=m	040
ce=0
il=29.172

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Rury stalowe ocynkowane gwintowane   50mm
id=0000048	3
jm=m	040
ce=0
il=15

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm
id=0000049	3
jm=m	040
ce=0
il=1.5

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm
id=0000050	3
jm=m	040
ce=0
il=1.5

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm
id=0000051	3
jm=m	040
ce=0
il=217.77

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm
id=0000052	3
jm=m	040
ce=0
il=75.684

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=250mm
id=0000053	3
jm=m	040
ce=0
il=58.752

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Separator PSW 20/200
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Skrzynka uliczna żeliwna do zasów wodnych, o wymiarach 190x190 mm, nr kat. 857
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=124.3

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Sznur konopny smołowany
id=0000057	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.7

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Sznur konopny surowy
id=0000058	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.54

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16
id=0000059	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.46

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14
id=0000060	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.57

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M14 kpl
id=0000061	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.14

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M16 kpl
id=0000062	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.7

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Taśma z folii PE do znakowania tras wodociągu z wkł.
id=0000063	3
jm=m	040
ce=0
il=30.602

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Tlen techniczny gat.I 99,5-98%
id=0000064	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.24

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Tuleje z PCW dla luźnych kołnierzy stalowych
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Uszczelki gumowe
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych PVC (PE) o śr. 50-65 mm
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 160 mm
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych  100mm
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Właz kanałowy żeliwny ciężki
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Woda
id=0000074	3
jm=m3	060
ce=0
il=-5.10712

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Wodomierze sprzężone 80/25mm
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Wydłużki montażowe kołnierzowe d=100mm
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=0000078	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.81

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Zasuwa typu "E" kołnierzowa o śr. 50 mm
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Zasuwy E kołnierzowe 100mm
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Zawory antyskażeniowe d=100mm
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.1

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe  dn=50mm
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.05

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 1,6MPa  50mm
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.05

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Zawory żeliwne ocynkowane d=50mm
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=Agregat prądotwórczy
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.4

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,60m3
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.653199

[RMS ZEST 89]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.7696736

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Prościarka do rur PE
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.2155

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=Samochód dostawczy
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.03146

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.83

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 5 t
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=40.3114866

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy    do 5t
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.24

[RMS ZEST 96]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.40612

[RMS ZEST 97]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy  5-10t
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=47.1318

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.93205

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy (1)
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=23.68496

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy 10-15t
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.0082

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.34

[RMS ZEST 102]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 100KM
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.4607627

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.0635574

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=Środek transportowy (1)
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.048

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200kg
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=19.1840704

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.68691

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=Zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.92

[RMS ZEST 108]
ty=S
na=Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.48

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do  4t
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=51.73

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=Żuraw samochodowy   7-10t
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.13

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=Żuraw samochodowy  12-16t
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.5642

[RMS ZEST 112]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
cpv=45230000-8

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze wodociągowe

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0218-02
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3
jm=m3	60
ob=28.078
nsn=SST P.7.01

[PRZEDMIAR]
wo=28.078	1	(0.5*(1.9+1.89+1.88+1.83+2.2+2.19)/6+0.1)*28.6*0.9	d=63mm

[RMS 1]
nz=0.1127	0	0.1127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0354	0	0.0354
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład
jm=m3	60
ob=3.12
nsn=SST P.7.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.12	1	28.078/0.9*0.1	

[RMS 1]
nz=2.3016	0	2.3016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-01
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
jm=m2	50
ob=102.96
nsn=SST P.7.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=102.96	1	1.8*28.6*2	

[RMS 1]
nz=0.7304	0	0.7304
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.00026	0	0.00026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m3	60
ob=0.715
nsn=SST P.7.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.715	1	0.25*0.1*28.6	d=63mm

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm
jm=m	40
ob=28.6
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-01
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 63 mm
jm=złącz.
ob=4
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 63 mm
jm=złącz.
ob=2
nsn=SST P.7.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	Kolana

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-04
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 200/63 mm
jm=szt.
ob=1
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=5.15	0	5.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01
na=Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką
jm=kpl.
ob=1
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-05
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m
jm=studnię
ob=1
nsn=SST P.7.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	Komora wodomierzowa

[RMS 1]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.424	0	0.424
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=9.92	0	9.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=4.29	0	4.29
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-06
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości
jm=0,5m
ob=-2
nsn=SST P.7.01

[PRZEDMIAR]
wo=-2	1	-2	

[RMS 1]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR	2-28 0209-02
na=Wodomierze śrubowe typu MZ o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR	2-28 0202-02
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 50mm - króciec FF
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0206.2-03
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy montowane w komorach, o średnicy 50 mm
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=2.81	0	2.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0208-03
na=Zawory kołnierzowe, zwrotne, antyskażeniowe o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR	2-28 0202-03
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 50mm - wydłużka montażowa
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR	2-28 0202-03
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 50mm - redukcja 50/63mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1912-01
na=Montaż ręczny z ustawieniem przejść tulejowych, o masie 1 sztuki do 25kg
jm=przejść
ob=2
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=1.4601	0	1.4601
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0125	0	0.0125
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)
jm=próba
ob=1
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9909-01
na=Dopłata lub potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o średnicy 50-65mm i długości różnej od 200m lub 500m (odcinek=10m)
jm=m	40
ob=2.86
nsn=SST P.7.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.86	1	28.6/10	

[RMS 1]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=1
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9910-03
na=Dopłata lub potrącenie do dezynfekcji i płukania rurociągów o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 150mm (odcinek=10m)
jm=odcinek
ob=-17
nsn=SST P.7.01

[PRZEDMIAR]
wo=-17	1	-17	

[RMS 1]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=1
krn=2
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9910-03
na=Dopłata lub potrącenie do dezynfekcji i płukania rurociągów o długości różnej od 200m lub 500m przy średnicy rur 150mm (odcinek=10m)
jm=odcinek
ob=-17
krn=2
nsn=SST P.7.01

[PRZEDMIAR]
wo=-17	1	-17	

[RMS 1]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1992	KNR-W	2-19 0102-01
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi
jm=m	40
ob=28.6
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
jm=m3	60
ob=4.807
nsn=SST P.7.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.807	1	0.463*0.363*28.6	d=63mm

[RMS 1]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - w razie braku materiału do zasypki z wykopu, zasyp materiałem dostarczonym z wykopu pod montaż
jm=m3	60
ob=23.54
nsn=SST P.7.01

[PRZEDMIAR]
wo=31.198	1	28.078/0.9	
wo=-0.715	1	-0.715	podłoże
wo=-4.807	1	-4.807	obsypka
wo=-2.136	1	-3.14*0.6*0.6*1.89	S1200mm

[RMS 102]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=23.54
nsn=SST P.7.01

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
jm=m3	60
ob=7.658
nsn=SST P.7.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.715	1	0.715	podłoże
wo=4.807	1	4.807	obsypka
wo=2.136	1	3.14*0.6*0.6*1.89	S1200mm

[RMS 1]
nz=0.0422	0	0.0422
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0864	0	0.0864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.3234	0	0.3234
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0218-02
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3
jm=m3	60
ob=197.921
nsn=SST P.7.02

[PRZEDMIAR]
wo=17.753	1	(0.56*(4.9+3.44)/2+0.1)*8.1*0.9	Sist - S1
wo=31.779	1	(0.56*(3.44+3.17)/2+0.1)*18.1*0.9	S1 - S2
wo=23.513	1	(0.56*(3.17+2.06)/2+0.1)*16.7*0.9	S2 - S3
wo=14.492	1	(0.56*(2.06+1.72)/2+0.1)*13.9*0.9	S3 - S4
wo=9.441	1	(0.56*(1.72+1.56)/2+0.1)*10.3*0.9	S4 - S5
wo=8.073	1	(0.56*(1.56+1.42)/2+0.1)*9.6*0.9	S5 - S6
wo=6.493	1	(0.56*(1.42+1.29)/2+0.1)*8.4*0.9	S6 - S7
wo=2.044	1	(0.56*(1.29+1.25)/2+0.1)*2.8*0.9	S7 - bud ks1
wo=19.122	1	(0.56*(3.17+3.84)/2+0.1)*10.3*0.9	S2 - S8
wo=13.324	1	(0.56*(2.84+2.55)/2+0.1)*9.2*0.9	S8 - S9
wo=12.572	1	(0.56*(2.55+2.4)/2+0.1)*9.4*0.9	S9 - S10
wo=2.713	1	(0.56*(2.4+2.37)/2+0.1)*2.1*0.9	S10 - bud ks8
wo=7.374	1	(0.56*(2.84+2.43)/2+0.1)*5.2*0.9	S8 - bud ks6
wo=11.482	1	(0.56*(2.55+1.94)/2+0.1)*9.4*0.9	S9 - bud ks7
wo=9.13	1	(0.56*(2.06+1.28)/2+0.1)*9.8*0.9	S3 - bud ks5
wo=2.334	1	(0.56*(1.72+1.23)/2+0.1)*2.8*0.9	S4 - bud ks4
wo=3.221	1	(0.56*(1.56+1.2)/2+0.1)*4.1*0.9	S5 - bud ks3
wo=3.061	1	(0.56*(1.42+1.26)/2+0.1)*4*0.9	S6 - bud ks2

[RMS 1]
nz=0.1127	0	0.1127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0354	0	0.0354
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład
jm=m3	60
ob=21.991
nsn=SST P.7.02

[PRZEDMIAR]
wo=21.991	1	197.921/0.9*0.1	

[RMS 1]
nz=2.3016	0	2.3016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-01
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
jm=m2	50
ob=528.84
nsn=SST P.7.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=528.84	1	1.8*(8.1+18.1+16.7+13.9+10.3+9.6+8.4+2.8+10.3+9.2+9.4+2.1+5.2+2.1+9.8+2.8+4.1+4)*2	

[RMS 1]
nz=0.7304	0	0.7304
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.00026	0	0.00026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m3	60
ob=3.48
nsn=SST P.7.02

[PRZEDMIAR]
wo=2.35	1	0.16*0.1*(8.1+18.1+16.7+13.9+10.3+9.6+8.4+2.8+10.3+9.2+9.4+2.1+5.2+2.1+9.8+2.8+4.1+4)	d=160mm
wo=1.13	1	3.14*0.6*0.6*0.1*10	S1000mm

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160x4,7 mm SN8 lita
jm=m	40
ob=146.9
nsn=SST P.7.02

[PRZEDMIAR]
wo=146.9	1	8.1+18.1+16.7+13.9+10.3+9.6+8.4+2.8+10.3+9.2+9.4+2.1+5.2+2.1+9.8+2.8+4.1+4	

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości  3m
jm=studnię
ob=10
nsn=SST P.7.02

[RMS 1]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.232	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=6.48	0	6.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-02
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości
jm=0,5m
ob=-10
nsn=SST P.7.02

[PRZEDMIAR]
wo=-10	1	-10	

[RMS 1]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-01
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba)
jm=próba
ob=10
nsn=SST P.7.02

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
jm=m3	60
ob=19.276
nsn=SST P.7.02

[PRZEDMIAR]
wo=19.276	1	(0.46*0.46*146.9)-3.14*0.16*0.16*146.9	d=160mm

[RMS 1]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - w razie braku materiału do zasypki z wykopu, zasyp materiałem dostarczonym z wykopu pod montaż
jm=m3	60
ob=179.533
nsn=SST P.7.02

[PRZEDMIAR]
wo=219.912	1	197.921/0.9	
wo=-3.48	1	-3.48	podłoże
wo=-19.276	1	-19.276	obsypka
wo=-17.623	1	-3.14*0.5*0.5*(3.44+3.17+2.06+1.72+1.56+1.42+1.29+2.84+2.55+2.4)	S1000mm

[RMS 102]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=179.533
nsn=SST P.7.02

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
jm=m3	60
ob=40.379
nsn=SST P.7.02

[PRZEDMIAR]
wo=3.48	1	3.48	podłoże
wo=19.276	1	19.276	obsypka
wo=17.623	1	3.14*0.5*0.5*(3.44+3.17+2.06+1.72+1.56+1.42+1.29+2.84+2.55+2.4)	S1000mm

[RMS 1]
nz=0.0422	0	0.0422
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0864	0	0.0864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.3234	0	0.3234
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacji deszczowej

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0218-02
na=Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3
jm=m3	60
ob=131.436
nsn=SST P.7.03

[PRZEDMIAR]
wo=10.789	1	(0.46*(1.73+1.31)/2+0.1)*15*0.9	Dist - D1
wo=7.368	1	(0.65*(1.31+3.63)/2+0.1)*4.8*0.9	D1 - Sep
wo=4.5	1	(0.65*(3.63+1.19)/2+0.1)*3*0.9	Sep - D2
wo=5.568	1	(0.65*(1.19+1.11)/2+0.1)*7.3*0.9	D2 - D3
wo=11.321	1	(0.65*(1.11+1.18)/2+0.1)*14.9*0.9	D3 - D4
wo=19.76	1	(0.65*(1.18+0.96)/2+0.1)*27.6*0.9	D4 - D5
wo=2.765	1	(0.6*(0.96+0.84)/2+0.1)*4.8*0.9	D5 - Wp3
wo=3.101	1	(0.6*(1.11+1)/2+0.1)*4.7*0.9	D3 - Wp1
wo=11.34	1	(0.6*(1.11+0.89)/2+0.1)*18*0.9	D3 - D6
wo=11.613	1	(0.6*(0.89+0.96)/2+0.1)*19.7*0.9	D6 - D7
wo=10.221	1	(0.6*(0.96+0.96)/2+0.1)*16.8*0.9	D7 - D8
wo=5.312	1	(0.56*(0.96+0.77)/2+0.1)*10.1*0.9	D8 - bud kd1
wo=0.788	1	(0.6*(0.89+0.86)/2+0.1)*1.4*0.9	D6 - Wp5
wo=2.273	1	(0.6*(0.96+0.76)/2+0.1)*4.1*0.9	D7 - Wp6
wo=5.925	1	(0.56*(0.96+0.84)/2+0.1)*10.9*0.9	D7 - bud kd3
wo=8.323	1	(0.56*(0.96+0.8)/2+0.1)*15.6*0.9	D7 - D9
wo=5.293	1	(0.56*(0.8+0.77)/2+0.1)*10.9*0.9	D9 - bud kd4
wo=2.249	1	(0.56*(0.96+0.86)/2+0.1)*4.1*0.9	D8 - bud kd2
wo=1.408	1	(0.6*(1.11+1.04)/2+0.1)*2.1*0.9	D3 - Wp2
wo=1.519	1	(0.6*(0.96+0.87)/2+0.1)*2.6*0.9	D5 - Wp4

[RMS 1]
nz=0.1127	0	0.1127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.0354	0	0.0354
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład
jm=m3	60
ob=14.604
nsn=SST P.7.03

[PRZEDMIAR]
wo=14.604	1	131.436/0.9*0.1	

[RMS 1]
nz=2.3016	0	2.3016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-01
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)
jm=m2	50
ob=476.16
nsn=SST P.7.03

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=476.16	1	1.2*(66.6+74.2+57.6)*2	

[RMS 1]
nz=0.7304	0	0.7304
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.00026	0	0.00026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m3	60
ob=5.788
nsn=SST P.7.03

[PRZEDMIAR]
wo=1.066	1	0.16*0.1*(15+10.1+10.9+15.6+10.9+4.1)	d=160mm
wo=1.484	1	0.2*0.1*(4.8+4.7+18+19.7+16.8+1.4+4.1+2.1+2.6)	d=200mm
wo=1.44	1	0.25*0.1*(4.8+3+7.3+14.9+27.6)	d=250mm
wo=1.017	1	3.14*0.6*0.6*0.1*9	S1000mm
wo=0.075	1	3.14*0.2*0.2*0.1*6	S500mm
wo=0.254	1	3.14*0.9*0.9*0.1	SEP
wo=0.452	1	3.14*1.2*1.2*0.1	O

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160x4,7 mm lita łączone na wcisk
jm=m	40
ob=66.6
nsn=SST P.7.03

[PRZEDMIAR]
wo=66.6	1	15+10.1+10.9+15.6+10.9+4.1	

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200x5,9 mm lita łączone na wcisk
jm=m	40
ob=74.2
nsn=SST P.7.03

[PRZEDMIAR]
wo=74.2	1	4.8+4.7+18+19.7+16.8+1.4+4.1+2.1+2.6	

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-04
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250x7,3 mm lita łączone na wcisk
jm=m	40
ob=57.6
nsn=SST P.7.03

[PRZEDMIAR]
wo=57.6	1	4.8+3+7.3+14.9+27.6	

[RMS 1]
nz=0.577	0	0.577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości  3m
jm=studnię
ob=9
nsn=SST P.7.03

[RMS 1]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.232	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=6.48	0	6.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-02
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości
jm=0,5m
ob=-9
nsn=SST P.7.03

[PRZEDMIAR]
wo=-9	1	-9	

[RMS 1]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0524-02
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST P.7.03

[RMS 1]
nz=9.27	0	9.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-48 0202-03
na=Separator produktów ropopochodnych lamelowy typu PSW o średnicy nominalnej 150cm i wysokości 250cm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST P.7.03

[RMS 1]
nz=23.514	0	23.514
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3203	0	0.3203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=5.9524	0	5.9524
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=44.2179	0	44.2179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-48 0202-04
na=Separator produktów ropopochodnych lamelowy typu PSW o średnicy nominalnej 150cm - za dalsze 50cm wysokości ponad 250cm
jm=0,5m
ob=2.26
nsn=SST P.7.03

[PRZEDMIAR]
wo=2.26	1	(3.63-2.5)/0.5	

[RMS 1]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.0089	0	1.0089
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=7.4946	0	7.4946
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-48 0201-05
na=Montaż osadników wód opadowych o przepływie poziomym typu OS o średnicy nominalnej 200cm i wysokości 250cm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST P.7.03

[RMS 1]
nz=31.3512	0	31.3512
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.5004	0	0.5004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=7.9281	0	7.9281
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=58.8947	0	58.8947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=4.72	0	4.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=4.05	0	4.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-48 0201-06
na=Montaż osadników wód opadowych o przepływie poziomym typu OS o średnicy nominalnej 200cm - za dalsze 50cm wysokości ponad 250cm
jm=0,5m
ob=2.26
nsn=SST P.7.03

[PRZEDMIAR]
wo=2.26	1	(3.63-2.5)/0.5	

[RMS 1]
nz=3.3732	0	3.3732
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.2891	0	1.2891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=9.5763	0	9.5763
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
jm=m3	60
ob=35.036
nsn=SST P.7.03

[PRZEDMIAR]
wo=8.739	1	(0.46*0.46*66.6)-3.14*0.16*0.16*66.6	d=160mm
wo=12.94	1	(0.6*0.5*74.2)-3.14*0.2*0.2*74.2	d=200mm
wo=13.357	1	(0.65*0.55*57.6)-3.14*0.2*0.2*57.6	d=250mm

[RMS 1]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0230-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - w razie braku materiału do zasypki z wykopu, zasyp materiałem dostarczonym z wykopu pod montaż
jm=m3	60
ob=69.428
nsn=SST P.7.03

[PRZEDMIAR]
wo=146.04	1	131.436/0.9	
wo=-5.788	1	-5.788	podłoże
wo=-35.036	1	-35.036	obsypka
wo=-7.348	1	-3.14*0.5*0.5*(1.31+1.19+1.11+1.18+0.96+0.89+0.96+0.96+0.8)	S1000mm
wo=-0.674	1	-3.14*0.2*0.2*(1+1.04+0.84+0.87+0.86+0.76)	Wp500mm
wo=-9.996	1	-3.14*0.9*0.9*(3.63+0.3)	SEP
wo=-17.77	1	-3.14*1.2*1.2*(3.63+0.3)	O

[RMS 102]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=69.428
nsn=SST P.7.03

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
jm=m3	60
ob=76.612
nsn=SST P.7.03

[PRZEDMIAR]
wo=5.788	1	5.788	podłoże
wo=35.036	1	35.036	obsypka
wo=7.348	1	3.14*0.5*0.5*(1.31+1.19+1.11+1.18+0.96+0.89+0.96+0.96+0.8)	S1000mm
wo=0.674	1	3.14*0.2*0.2*(1+1.04+0.84+0.87+0.86+0.76)	Wp500mm
wo=9.996	1	3.14*0.9*0.9*(3.63+0.3)	SEP
wo=17.77	1	3.14*1.2*1.2*(3.63+0.3)	O

[RMS 1]
nz=0.0422	0	0.0422
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.0864	0	0.0864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.3234	0	0.3234
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-03
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową
jm=szt.
ob=4
nsn=SST P.7.03

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 160 mm
jm=szt.
ob=4
nsn=SST P.7.03

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

