[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.9.3
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy
ni=BYDGOSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.;ul. Grunwaldzka 64   85-239 Bydgoszcz
nw=PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO AMAR SP. Z O.O.;ul. Dworcowa 40/4,  85-010 Bydgoszcz
nk=Robert Świerski, mgr inż. Joanna Wyzina
sp=
mi=Bydgoszcz
da=czerwiec 2016 r.
cpv=45230000-8,Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=341.470492

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
id=0000001	3
jm=m2	050
ce=0
il=119.7

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Fundament słupa
id=0000002	3
jm=kpl	090
ce=0
il=9

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Grot stalowy
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2
id=0000004	3
jm=m	040
ce=0
il=296.4

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Lampa oświetleniowa kompletna OCP-70
id=0000005	3
jm=kpl	090
ce=0
il=9

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Opaski kablowe typu Oki
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=42.5

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=27.44

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Rury DVR50
id=0000008	3
jm=m	040
ce=0
il=23.92

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Słup oświetleniowy SO-4
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Złącza prętów
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Agregat prądotwórczy do 2.5 kVA
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.5

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.2715

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=Wibromłot elektryczny 4,5 kW
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.5

[RMS ZEST 16]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=OŚWIETLENIE TERENU
je=1	kpl
cpv=45230000-8

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0201
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
jm=m	40
ob=245
nsn=SST IE.5.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.5852	0	0.5852
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
jm=m	40
ob=490
nsn=SST IE.5.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0201
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
jm=m	40
ob=245
nsn=SST IE.5.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.2156	0	0.2156
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-02
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
jm=m	40
ob=285
nsn=SST IE.5.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0676	0	0.0676
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
jm=m	40
ob=23
nsn=SST IE.5.02

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0707-05
na=Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
jm=m3	60
ob=9
nsn=SST IE.5.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=3.0536	0	3.0536
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0709-05
na=Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg w gruncie kat.I-III
jm=szt.
ob=9
nsn=SST IE.5.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=6.57	0	6.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
jm=szt.
ob=9
nsn=SST IE.5.02

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0604-01
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=14
nsn=SST IE.5.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-05
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.02

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0201-03
na=Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV
jm=odc.
ob=9
nsn=SST IE.5.02

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0

