[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.9.3
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy
ni=BYDGOSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.;ul. Grunwaldzka 64   85-239 Bydgoszcz
nw=PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO AMAR SP. Z O.O.;ul. Dworcowa 40/4,  85-010 Bydgoszcz
nk=Marian Wrona, mgr inż. Joanna Wyzina
sp=
mi=Bydgoszcz
da=czerwiec 2016 r.
cpv=45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=12799.2586304

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=ACC.V.13.1 - szafa do zasilania 13 nasad
id=0000001	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Bateria umywalkowa stojąca o średnicy 15 mm
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=58

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Bateria zlewozmywakowa stojąca o średnicy 15 mm
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=89

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Benzyna do lakierów
id=0000005	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.743598

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego, o wymiarach 900x900 mm
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Cegła ceramiczna pełna
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=48

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Cement murarski '15'
id=0000009	3
jm=t	034
ce=0
il=0.00264

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Cement portlandzki 35
id=0000010	3
jm=t	034
ce=0
il=2.346264

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Ciepłomierz do pomiaru zużycia energii cieplnej o śr.przyłącza 25 mm
id=0000011	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej o śr.przyłączy 20 mm
id=0000012	3
jm=kpl	090
ce=0
il=44

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.160 mm
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=60

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=42

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Drut ocynkowany 0,7 mm
id=0000015	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.298

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Drzwiczki stalowe dla zaworów do polewania 200x250mm
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Drzwiczki stalowe dla zaworów do polewania 400x500mm
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
id=0000018	3
jm=dm3	066
ce=0
il=14.25798

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
id=0000019	3
jm=dm3	066
ce=0
il=14.87196

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Filtr siatkowy mosiężny do wody o śr. 20 mm
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Filtr siatkowy mosiężny do wody o śr. 25 mm
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Głowice termostatyczne
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=53

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Grzejniki 11K 600/700
id=0000023	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Grzejniki 22KV 600/920
id=0000024	3
jm=kpl	090
ce=0
il=144

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Grzejniki 2K 600/700
id=0000025	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Grzejniki STANDARD 1100x400
id=0000026	3
jm=kpl	090
ce=0
il=44

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Grzejniki STANDARD 700x400
id=0000027	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Izolacja 20mm - ALU LAMELLA MAT
id=0000028	3
jm=m2	050
ce=0
il=1469.0885

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kabina natryskowa z tworzywa sztucznego, narożnikowa
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-135
id=0000030	3
jm=m	040
ce=0
il=40

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-150
id=0000031	3
jm=m	040
ce=0
il=54

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2832
id=0000032	3
jm=m	040
ce=0
il=21

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Klapa zwrotna MS125
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Klej Thermaflex 474
id=0000034	3
jm=dm3	066
ce=0
il=29.15312

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Klipsy montażowe Thermaclips
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=9375.5

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 50-80 mm
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=16.52

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. do 25 mm
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=86.4

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Kołki rozporowe
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=550

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=96

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Komplety przelewowo-spustowe do wanien śr.40 mm
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kratka BAP 30
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kratka BAP 50
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kratka BAP 60
id=0000043	3
jm=szt	020
ce=0
il=107

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1000 mm
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Kształtki Hep2O z gwintem 20x3/4"
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=181.28

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kształtki Hep2O z gwintem 28x1"
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=16.48

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=178.8

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=21.6

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=174

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=531

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kształtki przejściowe z brązu 22x3/4"
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=92.4

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kształtki przejściowe z brązu 28x1"
id=0000052	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.4

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=28.512

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=75mm
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=31.02

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=190.8

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 16mm
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=57

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu gwintowane 16mm
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=57

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.82

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=820.184

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=1120.472

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=142.92

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=166.664

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=44.712

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=63.19

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 63 mm
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=25.55

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Kształtki z rur PE z gwintem o śr. 25 mm
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=286

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Kształtki zaciskane do rur PE-Xc o śr. 16x2,6mm
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=1231.02

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Kształtki zaprasowywane  gwintowane 16-1/2"
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=1231.02

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 20 mm
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=88

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Łączniki żeliwne czarne  15mm
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=16.7796

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Łuk gład.2,5MPa,R=2-4D fi 40-65 mm
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Łuki stalowe gładkie czarne o śr.nominalnej 50 mm
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.86

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Mankiet 25 mm o dł. 10 m
id=0000074	3
jm=m	040
ce=0
il=3.1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Mankiet 30 mm o dł. 10 m
id=0000075	3
jm=m	040
ce=0
il=33.44

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Mankiet 40 mm o dł. 10 m
id=0000076	3
jm=m	040
ce=0
il=10.62

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Miska ustępowa porcelanowa
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=57

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Nasada niskociśnieniowa VBP 900
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=25

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Nawiewnik ciśnieniowy AMO 103
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Nawiewnik higrosterowany EXR.HP + podkładka montażowa + okap AC - 4
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=143

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Nity plastikowe
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=4778

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Osłony na zawory i zasuwy z płaszczem z PCV o śr. 50 mm
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.96

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Osłony na zawory i zasuwy z płaszczem z PCV o śr. 65 mm
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=7.2

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Otulina PUR o śr. 25 mm i gr. 20 mm
id=0000084	3
jm=m	040
ce=0
il=62.62

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Otulina PUR o śr. 32 mm i gr. 40 mm
id=0000085	3
jm=m	040
ce=0
il=422.18

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Otulina PUR o śr. 50 mm i gr. 40 mm
id=0000086	3
jm=m	040
ce=0
il=58.58

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Otulina PUR o śr. 65 mm i gr. 40 mm
id=0000087	3
jm=m	040
ce=0
il=61.2

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Otuliny Thermacompact S-10 grubości 13 mm D=16x2,6mm
id=0000088	3
jm=m	040
ce=0
il=1208.46

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Otuliny Thermacompact S-10 grubości 20 mm D=16x2,6mm'
id=0000089	3
jm=m	040
ce=0
il=726

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Otuliny Thermacompact S-10 grubości 20 mm D=16x2,6mm''
id=0000090	3
jm=m	040
ce=0
il=484

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ  d=15mm gr. 20mm
id=0000091	3
jm=m	040
ce=0
il=614.02

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ d=20mm gr. 20mm
id=0000092	3
jm=m	040
ce=0
il=525.91

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ d=25mm gr. 25mm
id=0000093	3
jm=m	040
ce=0
il=463.87

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm
id=0000094	3
jm=m	040
ce=0
il=144.325

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Piasek
id=0000095	3
jm=m3	060
ce=0
il=12.096

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Piasek do betonów
id=0000096	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.8167

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Piasek do zapraw
id=0000097	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.2352

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm
id=0000098	3
jm=szt	020
ce=0
il=60

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Podstawa dachowa PD-B1-OCY-125-GALA
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Podstawa pod nasadę VBP 447
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=25

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1000 mm
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Pompa zatapialna TM 32/8
id=0000102	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Regulator prędkości do wentylatora CA - C 1.5
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania
id=0000104	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.1406384

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 21,3/2,6 mm
id=0000105	3
jm=m	040
ce=0
il=55.932

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-Xc o śr. 16x2,6mm
id=0000106	3
jm=m	040
ce=0
il=1811.358

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 110 mm
id=0000107	3
jm=m	040
ce=0
il=277.14

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm
id=0000108	3
jm=m	040
ce=0
il=82.368

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 75 mm
id=0000109	3
jm=m	040
ce=0
il=66

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Rury 110 HTPlus
id=0000110	3
jm=m	040
ce=0
il=76.8

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Rury PE o śr. 25 mm
id=0000111	3
jm=m	040
ce=0
il=453.2

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm
id=0000112	3
jm=m	040
ce=0
il=14.4

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm
id=0000113	3
jm=m	040
ce=0
il=44.64

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 25 mm
id=0000114	3
jm=m	040
ce=0
il=63.86

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 32 mm
id=0000115	3
jm=m	040
ce=0
il=430.54

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 50 mm
id=0000116	3
jm=m	040
ce=0
il=58

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 65 mm
id=0000117	3
jm=m	040
ce=0
il=59.4

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX 10bar 95°C, zgrzewana laserowo warstwa aluminium fi 16x2   (XALPEX)
id=0000118	3
jm=m	040
ce=0
il=614.02

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX 10bar 95°C, zgrzewana laserowo warstwa aluminium fi 20x2   (XALPEX)
id=0000119	3
jm=m	040
ce=0
il=525.91

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX 10bar 95°C, zgrzewana laserowo warstwa aluminium fi 26x3   (XALPEX)
id=0000120	3
jm=m	040
ce=0
il=171.504

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX 10bar 95°C, zgrzewana laserowo warstwa aluminium fi 32x3   (XALPEX)
id=0000121	3
jm=m	040
ce=0
il=216.864

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Rury wywiewne z PCW d=110mm
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Rury z polipropylenu d=20mm
id=0000123	3
jm=m	040
ce=0
il=394

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm
id=0000124	3
jm=m	040
ce=0
il=67.068

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm
id=0000125	3
jm=m	040
ce=0
il=96.12

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 63 mm
id=0000126	3
jm=m	040
ce=0
il=39.42

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Rury z polipropylenu śr.20 mm
id=0000127	3
jm=m	040
ce=0
il=88

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych
id=0000128	3
jm=dm3	066
ce=0
il=17.16

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Skrzynka rozprężna 330x330x400/fi125
id=0000129	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Spusty do wanien z tworzywa sztucznego
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
id=0000131	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=0
il=58

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Sznur konopny smołowany
id=0000133	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.32

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Sznur konopny surowy
id=0000134	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.88

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
id=0000135	3
jm=kg	033
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Taśma Duct Tape czerwona 25mmx9m
id=0000136	3
jm=m	040
ce=0
il=109.05056

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m
id=0000137	3
jm=szt	020
ce=0
il=25.51

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50 mm
id=0000138	3
jm=m	040
ce=0
il=24.0207

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50mm
id=0000139	3
jm=m	040
ce=0
il=165.82448

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne SAS.100.700
id=0000140	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne SAS.125.1200
id=0000141	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Trójnik TPCL-OCY-125-125
id=0000142	3
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Trójnik TPCL-OCY-160-125
id=0000143	3
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Trójnik TPCL-OCY-200-125
id=0000144	3
jm=szt	020
ce=0
il=40

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Tuleje wspomagające 20 mm
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=176

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Tuleje wspomagające 25 mm
id=0000146	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Uchwyt do rur PCV fi 50 mm
id=0000147	3
jm=szt	020
ce=0
il=79.2

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Uchwyt do rur PCW fi 110 mm
id=0000148	3
jm=szt	020
ce=0
il=242.4

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Uchwyt do rur PCW fi 75 mm
id=0000149	3
jm=szt	020
ce=0
il=52.8

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Uchwyty do rur z PE
id=0000150	3
jm=szt	020
ce=0
il=2338.938

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Uchwyty do rur z PE o śr. 25 mm
id=0000151	3
jm=szt	020
ce=0
il=550

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm
id=0000152	3
jm=szt	020
ce=0
il=24.18

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm
id=0000153	3
jm=szt	020
ce=0
il=163.02

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 50 mm
id=0000154	3
jm=szt	020
ce=0
il=20.88

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 65 mm
id=0000155	3
jm=szt	020
ce=0
il=21

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm
id=0000156	3
jm=szt	020
ce=0
il=57

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm
id=0000157	3
jm=szt	020
ce=0
il=58

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm
id=0000158	3
jm=szt	020
ce=0
il=177

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm
id=0000159	3
jm=szt	020
ce=0
il=798.226

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
id=0000160	3
jm=szt	020
ce=0
il=878.683

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
id=0000161	3
jm=szt	020
ce=0
il=198.5

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
id=0000162	3
jm=szt	020
ce=0
il=222.888

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm
id=0000163	3
jm=szt	020
ce=0
il=62.1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
id=0000164	3
jm=szt	020
ce=0
il=80.1

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm
id=0000165	3
jm=szt	020
ce=0
il=29.2

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym 20 mm
id=0000166	3
jm=kpl	090
ce=0
il=88

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym 25 mm
id=0000167	3
jm=kpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Układ podnoszenia ciśnienia ZW=324,09 kPa QZW=3,23 dm3/s
id=0000168	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Umywalka porcelanowa
id=0000169	3
jm=szt	020
ce=0
il=58

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Urządzenie do przetłaczania ścieków Wilo HiSewlift 3-35
id=0000170	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1500 mm
id=0000171	3
jm=szt	020
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 800 mm
id=0000172	3
jm=szt	020
ce=0
il=127.92

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Wanna z tworzywa sztucznego długości 1700 mm
id=0000173	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
id=0000174	3
jm=t	034
ce=0
il=0.025872

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Wentylator kanałowy RAT.100.250 HB
id=0000175	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego
id=0000176	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Woda
id=0000177	3
jm=m3	060
ce=0
il=8.182

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=WODOMIERZ 3/4 Z.W GSD8 DN20
id=0000178	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=WODOMIERZ MWN 50/JS-2.5 Z.W  POWOGAZ
id=0000179	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego  z rusztem ze stali nierdz. typ HL310N z blokadą antyzapachową Dn100
id=0000180	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek porcelanowych
id=0000181	3
jm=szt	020
ce=0
il=58

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa WD-C1-OCY-125-MSF
id=0000182	3
jm=szt	020
ce=0
il=25

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Zaślepka CPFH-OCY-125
id=0000183	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Zaślepka CPFH-OCY-160
id=0000184	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Zaślepka CPFH-OCY-200
id=0000185	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Zaślepka CSL-OCY-125
id=0000186	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm - Valvex
id=0000187	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Zawory do baterii kątowe z filtrem fi 15 mm
id=0000188	3
jm=szt	020
ce=0
il=294

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, do 100 st.C 20 mm
id=0000189	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, do 100 st.C 25 mm
id=0000190	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Zawory napowietrzające fi 110 mm
id=0000191	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Zawory odpowietrzające automatyczne d=15mm Flamco
id=0000192	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Zawory powrotne RL-1
id=0000193	3
jm=szt	020
ce=0
il=197

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste do wody d=15mm  - Valvex typ Omega PN16
id=0000194	3
jm=szt	020
ce=0
il=85

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste do wody d=20mm  - Valvex typ Omega PN16
id=0000195	3
jm=szt	020
ce=0
il=28

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste do wody d=25mm  - Valvex typ Omega PN16
id=0000196	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne d=15mm
id=0000197	3
jm=szt	020
ce=0
il=176

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
id=0000198	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.8

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne wodne M83 śr.15mm
id=0000199	3
jm=szt	020
ce=0
il=44.9932

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Zawory termostatyczne TS-90
id=0000200	3
jm=szt	020
ce=0
il=53

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe dn=15mm - Valvex
id=0000201	3
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe dn=20mm - Valvex
id=0000202	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe dn=25mm - Valvex
id=0000203	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm
id=0000204	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.8

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15mm
id=0000205	3
jm=szt	020
ce=0
il=44.9932

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Zawory zwrotne, mosiężne do wody, do 100 st.C 20 mm
id=0000206	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Zawory zwrotne, mosiężne do wody, do 100 st.C 25 mm
id=0000207	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Zawór MTCV CA 47,5 DN 15mm
id=0000208	3
jm=szt	020
ce=0
il=33

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Zawór podwójny przyłacze z odcięciem
id=0000209	3
jm=szt	020
ce=0
il=197

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 20 mm
id=0000210	3
jm=szt	020
ce=0
il=88

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Zawór przelot.żel.z kurkiem spust.fi 20 mm
id=0000211	3
jm=szt	020
ce=0
il=60

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Zawór przelot.żel.z kurkiem spust.fi 25 mm
id=0000212	3
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Zawór równoważący ASV- GW
id=0000213	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Zawór równoważący ASV-PV GW 5-25 kPa
id=0000214	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Zawór zap.z nas.kozł.żel.215 1,6MPa fi50mm
id=0000215	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Zlewozmywaki z blachy stalowej
id=0000216	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Złącza elastyczne metalowe fi 15 mm
id=0000217	3
jm=szt	020
ce=0
il=351

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Złączki nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne  d=15mm
id=0000218	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Żwir do betonów wielofrakcyjny  2-8mm
id=0000219	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.1852

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Żwir do betonów wielofrakcyjny
id=0000220	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.408

[RMS ZEST 222]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 18kW (1)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=40.06605

[RMS ZEST 223]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37-50 KM
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.143262

[RMS ZEST 224]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3.5t
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=40.209312

[RMS ZEST 226]
ty=S
na=Samochód dostawczy
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=211.10433

[RMS ZEST 225]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0.9 t
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.88

[RMS ZEST 227]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy   5t
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.016

[RMS ZEST 228]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=14.024

[RMS ZEST 229]
ty=S
na=Środek transportowy
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.464145

[RMS ZEST 230]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200kg
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9072

[RMS ZEST 231]
ty=S
na=Żuraw okienny do 0,50t
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=18.92

[RMS ZEST 232]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=31.76

[RMS ZEST 233]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
cpv=45300000-0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WODOCIĄGOWA

[ELEMENT 3]
na=Rurociągi - woda zimna,  ciepła, i cyrkulacja

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-01
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 16 mm
jm=m	40
ob=558.2
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	1+2+2+2+2+2+2+1+2+14+4+9+11	w.z.
wo=46.5	1	3+5.5+3+4+3+3+2+2+11+7+3	
wo=46.5	1	3+5.5+3+4+3+3+2+2+11+7+3	
wo=48	1	48	
wo=68.2	1	68.2	w.c.
wo=89	1	2+4+3.5+10+10+6+2+2+4+2+7+1+2+2.5+9+11+11	
wo=73	1	7+4+8+6+5+3+7+3+3+7+10+10	
wo=78	1	78	
wo=55	1	4.5+2.5+2+1.5+4+2+6+3.5+12+17	cyrk.

[RMS 1]
nz=0.319	0	0.319
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-01
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 20 mm
jm=m	40
ob=478.1
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+1+1	w.z.
wo=54	1	3+2+2+4.5+10.5+4+2.5+3+2+4.5+5.5+7+3.5	
wo=50	1	5+1+12+5+5+1+4+7+5+2+3	
wo=50	1	5+1+12+5+5+1+4+7+5+2+3	
wo=56	1	56	
wo=61.6	1	61.6	w.c.
wo=38	1	4+1+2+2+1+1+1+3+1+4.5+3+1.5+2+2.5+5+3.5	
wo=41	1	3+1+3+4+5+7+2+3+2+3+4+4	
wo=41	1	3+1+3+4+5+7+2+3+2+3+4+4	
wo=43	1	43	
wo=40.5	1	1.5+9+5.5+2+6+10.5+2+4	cyrk.

[RMS 1]
nz=0.319	0	0.319
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-02
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 25 mm
jm=m	40
ob=158.8
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=28.5	1	11+7+8.5+2	w.z.
wo=30.5	1	2+1+2+1.5+2+2+1+1+1.5+2.5+3+2.5+2.5+6	
wo=25	1	2+1+2+2+2+3+2+2+2+2+2+3	
wo=25	1	2+1+2+2+2+3+2+2+2+2+2+3	
wo=27	1	27	
wo=22.8	1	8+7.6+6.2+1	w.c.

[RMS 1]
nz=0.343	0	0.343
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-03
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 32 mm
jm=m	40
ob=200.8
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=11.2	1	5+6.2	w.z.
wo=24.6	1	4.5+2.6+1+1.5+4.5+2+3.5+2+3	w.c.
wo=165	1	11*3*5	Pw

[RMS 1]
nz=0.378	0	0.378
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-04
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 40 mm
jm=m	40
ob=62.1
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=39.6	1	4.5+2.6+1+1.5+4.5+2+3.5+2+4+14	w.z.
wo=22.5	1	4.5+6+12	w.c.

[RMS 1]
nz=0.406	0	0.406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-05
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 50 mm
jm=m	40
ob=89
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	1+8+5.5+4.5+6+12+13	w.z.
wo=39	1	1+8+5.5+2+6+10.5+2+4	w.c.

[RMS 1]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0111-06
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PERT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 63 mm
jm=m	40
ob=36.5
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=36.5	1	18+6+10.5+2	w.z.

[RMS 1]
nz=0.483	0	0.483
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
jm=prob.
ob=44
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=6.66	0	6.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0128-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=1583.5
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=1583.5	1	558.2+478.1+158.8+200.8+62.1+89+36.5	

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ  d=16mm gr. 20mm
jm=m	40
ob=558.2
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ  d=20mm gr. 20mm
jm=m	40
ob=478.1
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ  d=25mm gr. 25mm
jm=m	40
ob=158.8
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ  d=32mm gr. 32mm
jm=m	40
ob=200.8
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ  d=40mm gr. 32mm
jm=m	40
ob=62.1
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-16
na=Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm Thermaflex FRZ  d=50mm gr. 32mm
jm=m	40
ob=89
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0254	0	0.0254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.1914	0	0.1914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.00975	0	0.00975
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-16
na=Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm Thermaflex FRZ  d=65mm gr. 32mm
jm=m	40
ob=36.5
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0254	0	0.0254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.1914	0	0.1914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.00975	0	0.00975
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Armatura

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0135-01
na=Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mnm, mosiężne ze złączką do węża d=15mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0137-03
na=Bateria umywalkowa
jm=szt	20
ob=58
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	2+14+14*2+14	

[RMS 1]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02
na=Bateria zlewozmywakowa
jm=szt.
ob=89
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=89	1	1+11*2+11*4+11*2	

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0137-03
na=Zawory do baterii kątowe z filtrem fi 15 mm + wężyk w oplocie ze stali nierdz.
jm=szt	20
ob=294
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=294	1	(58+89)*2	

[RMS 1]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0137-08
na=Bateria natryskowa
jm=szt	20
ob=44
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	11+11*2+11	

[RMS 1]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0142-03
na=Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 400x500mm
jm=kpl	90
ob=44
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii
jm=szt.
ob=194
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=194	1	3+58+89+44	

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0116-08
na=Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 16mm do płuczek
jm=szt	20
ob=57
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	2+13+14*2+14	

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0130-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=85
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	57+6+22	

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0130-02
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=28
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0130-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=24
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0130-01
na=Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=36
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0130-02
na=Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=12
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0130-03
na=Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=14
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0130-01
na=Zawór MTCV CA 47,5 DN 15mm
jm=szt	20
ob=33
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	3*11	

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0141-01
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej 2"z Qnom: 10 m3/h
jm=kpl.
ob=1
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=4.26	0	4.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej 3/4"z Qnom: 1,5 m3/h
jm=kpl.
ob=44
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0144-14
na=Układ podnoszenia ciśnienia ZW=324,09 kPa QZW=3,23 dm3/s
jm=kpl.
ob=1
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=41.2	0	41.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0208-03
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm
jm=szt	20
ob=44
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0336-01
na=Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m	40
ob=117.6
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=117.6	1	147*0.8	

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0326-01
na=Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły
jm=m	40
ob=117.6
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0206-04
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach
jm=szt	20
ob=44
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

[ELEMENT 3]
na=KANALIZACJA SANITARNA

[ELEMENT 4]
na=Przewody

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0305-02
na=Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=8.28
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=8.28	1	0.4*0.6*(19.5+15)	

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0608-02
na=Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa
jm=m3	60
ob=5.52
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=5.52	1	0.4*0.4*(19.5+15)	

[RMS 1]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0318-02
na=Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=2.76
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.76	1	8.28-5.52	

[RMS 1]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0408-02
na=Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III
jm=m3	60
ob=2.76
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=19.5
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=15
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03
na=Rurociągi tłoczne 110 HTPlus
jm=m	40
ob=80
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	7.2+1.8+3.5+4.5+11+11+8+9+24	

[RMS 1]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0208-01
na=Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=79.2
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=79.2	1	44*1.8	

[RMS 1]
nz=0.178	0	0.178
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0208-02
na=Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=66
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	44*1.5	

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0208-03
na=Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=298
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=298	1	14*3*5+44*2	

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
jm=szt.
ob=58
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	2+14+14*2+14	

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-02
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
jm=szt.
ob=177
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=177	1	1+11*4+11*2*4+11*4	

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
jm=szt.
ob=57
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	2+13+14*2+14	

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0213-05
na=Zawór napowietrzający o śr. 110mm
jm=szt	20
ob=14
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0213-05
na=Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym
jm=szt	20
ob=14
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0222-02
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym
jm=szt	20
ob=42
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	14*3	

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Urządzenia

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02
na=Montaż umywalek
jm=szt.
ob=58
nsn=SST IS.6.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	2+14+14*2+14	

[RMS 1]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-05
na=Montaż zlewozmywaków dwukomorowych
jm=szt.
ob=44
nsn=SST IS.6.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	11+11*2+11	

[RMS 1]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=6E-5	0	6E-5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0222-04
na=Montaż zlewów porządkowych
jm=kpl.
ob=1
nsn=SST IS.6.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0223-02
na=Montaż brodzików natryskowych
jm=kpl.
ob=44
nsn=SST IS.6.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	11+11*2+11	

[RMS 1]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0123-07
na=Kabiny natryskowe
jm=kpl.
ob=44
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=4.47	0	4.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03
na=Montaż ustępów
jm=kpl.
ob=57
nsn=SST IS.6.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	2+13+14*2+14	

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0218-01
na=Wpusty podłogowe z syfonem wodnym i mechanicznym z odpływem pionowym fi 100 z kratką ze stali nierdzewnej
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0224-04
na=Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m
jm=szt.
ob=3
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=18.8	0	18.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0107-01
na=Pompa zatapialna TM 32/8
jm=kpl.
ob=3
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=10.21	0	10.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0107-01
na=Urządzenie do przetłaczania ścieków Wilo HiSewlift 3-35
jm=kpl.
ob=1
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=10.21	0	10.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Roboty budowlane

[POZYCJA]
pd=Elelktromontaż wyd.I 1983,1984	KNP	18-01 0102.8-10
na=Mechaniczne przebijanie otworów o powierzchni do 500cm2 i grubości przebicia do 20cm w ścianach lub stropach z betonu
jm=szt	20
ob=88
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	44*2	

[RMS 1]
nz=2.835	0	2.835
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0206-02
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach
jm=szt	20
ob=88
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=KANALIZACJA DESZCZOWA

[ELEMENT 4]
na=Przewody

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0305-02
na=Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=6.84
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=6.84	1	0.4*0.6*(6.5+7+7+8)	

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0608-02
na=Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa
jm=m3	60
ob=4.56
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=4.56	1	0.4*0.4*(6.5+7+7+8)	

[RMS 1]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0318-02
na=Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=2.28
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.28	1	6.84-4.56	

[RMS 1]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	1 0408-02
na=Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III
jm=m3	60
ob=2.28
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, o połączeniach wciskowych
jm=m	40
ob=28.5
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=28.5	1	6.5+7+7+8	

[RMS 1]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-03
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
jm=szt.
ob=60
nsn=SST IS.6.01

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	4*3*5	

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 160mm o połączeniach  wciskowych
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.01

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA C.O.

[ELEMENT 3]
na=Rrurociągi

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-07
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=60
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.732	0	0.732
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-06
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=58
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.697	0	0.697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-04
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=418
nsn=SST IS.6.02

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88	
wo=330	1	165*2	

[RMS 1]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0403-03
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
jm=m	40
ob=62
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.569	0	0.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
jm=m2	50
ob=68.254
nsn=SST IS.6.02

[PRZEDMIAR]
wo=12.252	1	2*pi*0.5*0.065*60	ObwódKołaD(0.065)*60
wo=9.111	1	2*pi*0.5*0.05*58	ObwódKołaD(0.05)*58
wo=42.022	1	2*pi*0.5*0.032*418	ObwódKołaD(0.032)*418
wo=4.869	1	2*pi*0.5*0.025*62	ObwódKołaD(0.025)*62

[RMS 1]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-05
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
jm=m2	50
ob=68.22
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.5872	0	0.5872
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0201-04
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
jm=m2	50
ob=68.22
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.00565	0	0.00565
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0201-05
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
jm=m2	50
ob=68.22
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.1688	0	0.1688
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.00525	0	0.00525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0210-04
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm-dwukrotne
jm=m2	50
ob=68.22
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.1884	0	0.1884
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.00864	0	0.00864
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0210-05
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm-dwukrotne
jm=m2	50
ob=68.22
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.1148	0	0.1148
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.00808	0	0.00808
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych - Rura wielowarstwowa z HT/PE-RT o śr. 16x2,0 mm
jm=m	40
ob=1098.6
nsn=SST IS.6.02

[PRZEDMIAR]
wo=564.6	1	(3+6+10+6+2.8+5.5+14+16+23+9+10+12+10+15+7+8+21+15+20+9+9+5+18+12+16)*2	parter
wo=539	1	(8.5+10+6+7+13+27+9+11+16+14+15+9+21+19+16+8+21+21+9+9)*2	I piętro
wo=539	1	(8.5+10+6+7+13+27+9+11+16+14+15+9+21+19+16+8+21+21+9+9)*2	II piętro
wo=556	1	(26+22+29+8+28+17+15+9+19+10+21+14+30+30)*2	III piętro
wo=-1100	1	-(660+440)	

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych - Rura wielowarstwowa z HT/PE-RT o śr. 20x2,0 mm
jm=m	40
ob=660
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.1756	0	0.1756
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02
na=Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych - Rura wielowarstwowa z HT/PE-RT o śr. 26x3,0 mm
jm=m	40
ob=440
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.1949	0	0.1949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 31-04
na=Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 65 mm
jm=m	40
ob=60
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.195	0	0.195
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 30-04
na=Montaż otulin termoizolacyjnych  dla rurociągów o śr. 50 mm
jm=m	40
ob=58
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 28-04
na=Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 32 mm
jm=m	40
ob=418
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 27-01
na=Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 25 mm
jm=m	40
ob=62
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03
na=Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu - ANALOGIA- Izolacja rurociągów HT/PE-RT fi16x2,0mm otulinami gr. 13 mm
jm=m	40
ob=1098.6
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.0466	0	0.0466
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03
na=Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu - ANALOGIA- Izolacja rurociągów HT/PE-RT fi20x2,0mm otulinami gr. 20 mm
jm=m	40
ob=660
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.0466	0	0.0466
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03
na=Izolacja grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu - ANALOGIA- Izolacja rurociągów HT/PE-RT fi26x3,0mm otulinami gr. 20 mm
jm=m	40
ob=440
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.0466	0	0.0466
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Grzejniki

[ELEMENT 4]
na=grzejniki

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-02
na=Grzejniki 22KV 600/920
jm=kpl.
ob=144
nsn=SST IS.6.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	39+35+35+35	

[RMS 1]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-02
na=Grzejniki 22K 600/700
jm=kpl.
ob=6
nsn=SST IS.6.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1+5	

[RMS 1]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-02
na=Grzejniki 11K 600/700
jm=kpl.
ob=1
nsn=SST IS.6.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-02
na=Grzejniki STANDARD 1100x400
jm=kpl.
ob=44
nsn=SST IS.6.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	11*4	

[RMS 1]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0419-02
na=Grzejniki STANDARD 700x400
jm=kpl.
ob=2
nsn=SST IS.6.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Armatura

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0412-05
na=Głowice termostatyczne
jm=szt	20
ob=53
nsn=SST IS.6.02

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	6+1+44+2	

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0412-01
na=Zawory termostatyczne
jm=szt	20
ob=53
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0412-01
na=Zawór podwójny przyłacze z odcięciem
jm=szt	20
ob=197
nsn=SST IS.6.02

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	144+53	

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0412-01
na=Zawory powrotne
jm=szt	20
ob=197
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0412-06
na=Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm
jm=szt	20
ob=24
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0142-03
na=Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm
jm=kpl	90
ob=44
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0411-01
na=Zawory przelotowe średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych
jm=szt	20
ob=176
nsn=SST IS.6.02

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	44*4	

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0411-02
na=Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych
jm=szt	20
ob=60
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0411-03
na=Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych
jm=szt	20
ob=30
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0411-03
na=Zawór równoważący ASV-PV GW 5-25 kPa
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0411-03
na=Zawór równoważący ASV- GW
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Opomiarowanie

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-03
na=Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych 25 mm
jm=kpl.
ob=4
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=5.38	0	5.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-02
na=Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych 20 mm
jm=kpl.
ob=44
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=5.22	0	5.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0209-08
na=Filtry siatkowe o śr. nominalnej 20 mm
jm=szt.
ob=44
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0209-09
na=Filtry siatkowe o śr. nominalnej 25 mm
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0210-02
na=Zawory przelotowe gwintowane do c.o. śr. 20 mm
jm=szt.
ob=44
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0210-03
na=Zawory przelotowe gwintowane do c.o. śr. 25 mm
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0210-02
na=Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 20 mm
jm=szt.
ob=44
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0210-03
na=Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 25 mm
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=5.1	0	5.1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Płukanie, próby i regulacja

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0436-01
na=Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji
jm=urządz
ob=197
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	4 0406-02
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=2796.6
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0406-03
na=Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
jm=szt	20
ob=197
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=7.08	0	7.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0406-05
na=Dodatek za próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=2796.6
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.0906	0	0.0906
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0128-02
na=Płukanie instalacji c.o.w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=2796.6
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Roboty budowlane i towarzyszące

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0337-01
na=Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
jm=m	40
ob=157.6
nsn=SST IS.6.02

[PRZEDMIAR]
wo=157.6	1	197*0.8	

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0207-01
na=Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem
jm=m	40
ob=157.6
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0340-02
na=Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
jm=m	40
ob=98.5
nsn=SST IS.6.02

[PRZEDMIAR]
wo=98.5	1	197*0.5	

[RMS 1]
nz=2.01	0	2.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0207-01
na=Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem
jm=m	40
ob=98.5
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0209-03
na=Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 20cm w elementach z betonu żwirowego
jm=m2	50
ob=1.1
nsn=SST IS.6.02

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	(0.1*0.25)*44	

[RMS 1]
nz=11.96	0	11.96
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.III 1999	KNR	4-01 0206-02
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach  ( przejścia przez ściany i stropy )
jm=szt	20
ob=44
nsn=SST IS.6.02

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WENTYLACJA MECHANICZNA

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0156-01
na=Nawiewnik ciśnieniowy AMO 103
jm=szt.
ob=24
nsn=SST IS.6.03

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	1+1+2+1+2+3+2+3+4+2+2+1	piwnica

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0156-01
na=Nawiewnik higrosterowany EXR.HP + podkładka montażowa + okap AC - 4
jm=szt.
ob=143
nsn=SST IS.6.03

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	4+2+2+3+3+4+4+3+4+3+2+1	parter
wo=36	1	2+3+2+4+3+5+3+4+3+4+2+1	I piętro
wo=36	1	2+3+2+4+3+5+3+4+3+4+2+1	II piętro
wo=36	1	2+3+2+4+3+5+3+4+3+4+2+1	III piętro

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratka BAP 30
jm=szt.
ob=14
nsn=SST IS.6.03

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	1+1+1+1+2+1+1+2+2+1+1	piwnica

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratka BAP 50
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IS.6.03

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1	piwnica

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratka BAP 60
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IS.6.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	piwnica

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Kratka BXL888
jm=szt.
ob=106
nsn=SST IS.6.03

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	2+2+5+2+2+2+2+2+4+2	parter
wo=27	1	2+2+2+5+2+2+2+2+4+2+2	I piętro
wo=27	1	2+2+2+5+2+2+2+2+4+2+2	II piętro
wo=27	1	2+2+2+5+2+2+2+2+4+2+2	III piętro

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0145-07
na=Nasada niskociśnieniowa VBP 900 z podstawą
jm=szt.
ob=25
nsn=SST IS.6.03

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	2+2+2+1+2+2+2+2+2+4+2+2	

[RMS 1]
nz=9.05	0	9.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02
na=Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-150
jm=m2	50
ob=1179
nsn=SST IS.6.03

[PRZEDMIAR]
wo=1179	1	0.393*5*3*200	

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=54	1	54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02
na=Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-135
jm=m2	50
ob=147.375
nsn=SST IS.6.03

[PRZEDMIAR]
wo=147.375	1	0.393*5*3*25	

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=40	1	40
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Trójnik TPCL-OCY-160-125
jm=szt.
ob=37
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Trójnik TPCL-OCY-200-125
jm=szt.
ob=40
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Trójnik TPCL-OCY-125-125
jm=szt.
ob=17
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Zaślepka CPFH-OCY-160
jm=szt.
ob=12
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Zaślepka CPFH-OCY-200
jm=szt.
ob=10
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Zaślepka CPFH-OCY-125
jm=szt.
ob=7
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0136-01
na=Klapa zwrotna MS125
jm=szt.
ob=22
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Zaślepka CSL-OCY-125
jm=szt.
ob=22
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-01
na=Skrzynka rozprężna 330x330x400/fi125
jm=szt.
ob=22
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-01
na=Tłumiki akustyczne SAS.125.1200
jm=szt.
ob=15
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=3.52	0	3.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01
na=Wentylator kanałowy RAT.100.250 HB
jm=szt.
ob=15
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-01
na=Tłumiki akustyczne SAS.100.700
jm=szt.
ob=15
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=3.52	0	3.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01
na=Podstawa dachowa PD-B1-OCY-125-GALA
jm=szt.
ob=15
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0145-01
na=Wyrzutnia dachowa WD-C1-OCY-125-MSF
jm=szt.
ob=25
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02
na=Kanał wentylacyjny SPR-OCY-200-2832
jm=m2	50
ob=9.16
nsn=SST IS.6.03

[PRZEDMIAR]
wo=9.16	1	0.8*(5.6+5.85)	

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=21	1	21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0212-01
na=Regulator prędkości do wentylatora CA - C 1.5
jm=szt.
ob=15
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-01
na=ACC.V.13.1 - szafa do zasilania 14 nasad
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-16 0308-01
na=Izolacja 20mm - ALU LAMELLA MAT
jm=m2	50
ob=1335.535
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Próby, regulacja i uruchomienie instalacji
jm=kpl.
ob=1
nsn=SST IS.6.03

[RMS 1]
nz=188	0	188
np=1
wa=0
wb=0

