[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.9.3
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy
ni=BYDGOSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.;ul. Grunwaldzka 64   85-239 Bydgoszcz
nw=PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO AMAR SP. Z O.O.;ul. Dworcowa 40/4,  85-010 Bydgoszcz
nk=Robert Świerski, mgr inż. Joanna Wyzina
sp=
mi=Bydgoszcz
da=czerwiec 2016 r.
cpv=45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=3394.3775705

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana FeZn 30x4
id=0000001	3
jm=m	040
ce=0
il=43.68

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Dzwonek mieszkaniowy
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=44.88

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Gniazda n/t 230V IP44
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Gniazda podtynkowe podwójne
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=542.64

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Gniazda podtynkowe pojedyńcze IP44
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=126.48

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Iglice odgromowe h=4, d=1,2
id=0000006	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 0,6/1 kV 4x70 mm2
id=0000007	3
jm=m	040
ce=0
il=24.96

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 0,6/1 kV 5x4 mm2
id=0000008	3
jm=m	040
ce=0
il=62.4

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Kabel telefoniczny stacyjny YTKSY  3x2x0,8 mm
id=0000009	3
jm=m	040
ce=0
il=1372.8

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Kołki GSO 6x40
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=324

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Kołki kotwiące KR10
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=78

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Kołki kotwiące STR M10x160
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe KR6
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=1256

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Konstrukacja wsporcza WWS200
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Konstrukcje wsporcze WWS100
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Końcówki kablowe K16
id=0000016	3
jm=szt	020
ce=0
il=30.9

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Końcówki kablowe K35
id=0000017	3
jm=szt	020
ce=0
il=40

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Końcówki kablowe K70
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Korytka KCJ100H50
id=0000019	3
jm=m	040
ce=0
il=10

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Korytka KCJ200H50
id=0000020	3
jm=m	040
ce=0
il=48

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne  IP44
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=74.46

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne pojedyńcze
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=57.12

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne przycisk
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=44.88

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne schodowe
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=48.96

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne schodowy  IP44
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.22

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne świecznikowe
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=93.84

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Obudowa złącza kontrolnego
id=0000027	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne PON56
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=116.28

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Opaski kablowe OKi
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=50.7

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Oprawa Ametyst LED PIR
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=40

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Oprawa Lotos LED
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Oprawa Lotos Owal LED
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=73

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane Fi8
id=0000033	3
jm=m	040
ce=0
il=19.76

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Przewód HDGs 300/500V 4x1,5mm2
id=0000034	3
jm=m	040
ce=0
il=124.8

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedziany  YDYp 3x1,5; 750 V
id=0000035	3
jm=m	040
ce=0
il=3744

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedziany  YDYp 3x2,5; 750 V
id=0000036	3
jm=m	040
ce=0
il=4576

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedziany  YDYp 4x1,5; 750 V
id=0000037	3
jm=m	040
ce=0
il=832

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedziany  YDYp 5x2,5; 750 V
id=0000038	3
jm=m	040
ce=0
il=728

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Przewód LYd-750V 35mm2
id=0000039	3
jm=m	040
ce=0
il=634.4

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Przewód miedziany DY 4 mm2, 750 V
id=0000040	3
jm=m	040
ce=0
il=915.2

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Przewód miedziany LY 16 mm2, 750 V
id=0000041	3
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2
id=0000042	3
jm=m	040
ce=0
il=457.6

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Przewód YDY-750V 3x1,5 mm2
id=0000043	3
jm=m	040
ce=0
il=2048.8

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Przewód YDY-750V 3x2,5 mm2
id=0000044	3
jm=m	040
ce=0
il=166.4

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Przewód YDY-750V 5x2,5 mm2
id=0000045	3
jm=m	040
ce=0
il=166.4

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Puszki izolacyjne podtynkowe 60
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=913.92

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Rozdzielnia GTR/GTA1
id=0000047	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Rozdzielnia GTR/GTA2
id=0000048	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Rozdzielnia TL2
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Rozdzielnia TL3
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rozdzielnia TM
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Rozdzielnia TW
id=0000052	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Rury winidurowe RL16
id=0000053	3
jm=m	040
ce=0
il=457.6

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Rury winidurowe RL22
id=0000054	3
jm=m	040
ce=0
il=332.8

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Rury winidurowe RL47
id=0000055	3
jm=m	040
ce=0
il=83.2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Śruba SG6x12
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=193.333314

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Uchwyt odgromowy skręcany
id=0000057	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Uchwyt USP-1
id=0000058	3
jm=szt	020
ce=0
il=22024

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Uchwyt uziemiający na rure fi100
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Uchwyty UDF8
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=324

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Uchwyty uniwersalne typu UKU
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Uchwyty UZ22
id=0000062	3
jm=szt	020
ce=0
il=672

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Uchwyty UZ47
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=168

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Wsporniki dachowe odgromowe
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.04

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Wsporniki ścienne bednarki
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.22

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Wyłącznik pożarowy
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Złącza krzyżowe uniwersalne
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Złącza rynnowe
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.12

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Złączki ZCL16
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=180.4

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Złączki ZCL22
id=0000070	3
jm=szt	020
ce=0
il=131.2

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Złączki ZCL47
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=32.8

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 500A
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.0728

[RMS ZEST 74]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
je=1	kpl
cpv=45310000-3

[ELEMENT 2]
na=WYPUSTY Z UZIOMU FUNDAMENTOWEGO
je=1	kpl
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem
jm=m	40
ob=20
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-05
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
jm=szt.
ob=8
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.269	0	0.269
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=TRASY KABLOWE
je=1	kpl
cpv=45310000-3

[ELEMENT 3]
na=K200
je=80	m

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-01
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm
jm=szt.
ob=64
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0583	0	0.0583
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-05
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie
jm=szt.
ob=64
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	48/1.5*2	

[RMS 1]
nz=0.0238	0	0.0238
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-14
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na stropie (do 4 mocowań)
jm=szt.
ob=32
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.4444	0	0.4444
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
jm=m	40
ob=48
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=3.333333	0	3.333333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=K100
je=100	m

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-01
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm
jm=szt.
ob=14
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0583	0	0.0583
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-05
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie
jm=szt.
ob=14
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0238	0	0.0238
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-14
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na stropie (do 4 mocowań)
jm=szt.
ob=7
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.4444	0	0.4444
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
jm=m	40
ob=10
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.2268	0	0.2268
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=3.333333	0	3.333333
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=RVS47
je=700	m

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-04
na=Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie
jm=m	40
ob=80
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=RVS22
je=700	m

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
jm=m	40
ob=320
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.365	0	0.365
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ROZDZIELNIE
je=1	kpl
cpv=45310000-3

[ELEMENT 3]
na=Rozdzielnie główne
je=1	kpl

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0803-0_
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm
jm=szt.
ob=8
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0583	0	0.0583
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-05
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie
jm=szt.
ob=8
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0238	0	0.0238
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-06
na=Montaż przyścienny rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 250 kg
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=13.04	0	13.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Rozdzielnia TW
je=6	kpl

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04
na=Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0302-07
na=Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=TL2
je=1	kpl

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03
na=Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0302-07
na=Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=TL3
je=1	kpl

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-03
na=Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg
jm=szt.
ob=12
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=3.28	0	3.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0302-07
na=Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej
jm=szt.
ob=12
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=TM - tablica mieszkaniowa
je=123	kpl

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-06
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
jm=szt.
ob=44
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
je=1	kpl
cpv=45310000-3

[ELEMENT 3]
na=YKY 5x4
je=1000	m

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
jm=m	40
ob=60
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
jm=odc.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=YDY 5x6 - zasilanie mieszkań
je=2190	m

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie
jm=m	40
ob=440
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
jm=m	40
ob=440
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-10
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
jm=szt.żył
ob=440
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	44*10	

[RMS 1]
nz=0.0263	0	0.0263
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
jm=odc.
ob=440
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	44*10	

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=LY35
je=100	m

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
jm=m	40
ob=610
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=610	1	122*5	

[RMS 1]
nz=0.155	0	0.155
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-02
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=40
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
jm=odc.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=YKY 4x70
je=155	m

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0118-05
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
jm=m	40
ob=24
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.5345	0	0.5345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
jm=odc.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=HDGs 4x1,5
je=1000	m

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie
jm=m	40
ob=120
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-05
na=Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
jm=szt.
ob=5
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
jm=odc.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=POŻAROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU
je=1	kpl
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE POWIERZCHNI ADMINISTRACYJNYCH
je=1	kpl
cpv=45310000-3

[ELEMENT 3]
na=Oprawy oświetleniowe i osprzęt
je=1	kpl

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-03
na=Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W
jm=kpl.
ob=40
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0511-03
na=Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W
jm=kpl.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-07
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych
jm=szt.
ob=73
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0301-01
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w gazobetonie
jm=szt	20
ob=160
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-05
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża
jm=szt.
ob=73
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-07
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża
jm=szt.
ob=11
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=6
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
jm=szt.
ob=70
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.431	0	0.431
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Oprzewodowanie
je=1	kpl

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
jm=m	40
ob=850
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0208-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie
jm=m	40
ob=1120
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=1120	1	800+320	

[RMS 1]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
jm=m	40
ob=160
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	120+40	

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-05
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
jm=m	40
ob=160
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0609	0	0.0609
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-10
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu
jm=otw.
ob=120
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=42
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	24+18	

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Poł. wyr. pom. tech.
je=1	kpl

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
jm=m	40
ob=22
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0613-02
na=Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm
jm=szt.
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-05
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia
jm=szt.
ob=12
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.269	0	0.269
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-03
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach
jm=m	40
ob=50
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-02
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2
jm=szt.
ob=30
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0809	0	0.0809
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Orgbud wyd.IV 1998	KNP	 1346-03
na=Ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa - sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego
jm=szt	20
ob=30
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Odczyt ciepłomierzy w mieszkaniach (tylko okablowanie)
je=1	kpl

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
jm=m	40
ob=1320
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=1320	1	44*30	

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-01
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
jm=m	40
ob=440
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	44*10	

[RMS 1]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE MIESZKAŃ
je=1	kpl
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku
jm=m	40
ob=3600
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku
jm=m	40
ob=800
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku
jm=m	40
ob=4400
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-06
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku
jm=m	40
ob=700
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0204-03
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur
jm=m	40
ob=880
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.0253	0	0.0253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
jm=szt.
ob=896
nsn=SST IE.5.01

[PRZEDMIAR]
wo=896	1	532+124+92+56+48+44	

[RMS 1]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
jm=szt.
ob=896
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=532
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=124
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=56
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=92
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=48
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
jm=szt.
ob=44
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
jm=szt.
ob=44
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=44
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
jm=szt.
ob=44
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.0914	0	0.0914
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
jm=szt.
ob=44
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.347	0	0.347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA ODGROMOWA
je=1	kpl
cpv=45310000-3

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
jm=m	40
ob=4
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0603-15
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120 mm2
jm=m	40
ob=15
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.2696	0	0.2696
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.1348	0	0.1348
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
jm=szt.
ob=2
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0620-01
na=Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100 mm
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-06
na=Iglite typu IO-5.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami
jm=kpl.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01
na=Mocowanie obudowy złącza kontrolnego
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 1]
nz=0.4697	0	0.4697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
jm=szt.
ob=1
nsn=SST IE.5.01

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

