[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.9.3
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy
ni=BYDGOSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.;ul. Grunwaldzka 64   85-239 Bydgoszcz
nw=PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO AMAR SP. Z O.O.;ul. Dworcowa 40/4,  85-010 Bydgoszcz
nk=mgr inż. Joanna Wyzina
sp=
mi=Bydgoszcz
da=czerwiec 2016 r.
cpv=45000000-7,Roboty budowlane

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=246.9764112

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Betoniarze gr.III
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=170.66382

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Blacharze gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.1723436

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Brukarze gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=89.296356

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Brukarze gr.III
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1174.8916752

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=27.883718925

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Dekarze gr.II
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=9.514468

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=77.5477658

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=10.6207026

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Murarze gr.III
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=5.06

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.I
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2550.634656

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.II
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=384.059464

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=Ogrodnicy gr.III
id=013	3
jm=r-g	149
ce=0
il=193.1563

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Robotnicy
id=014	3
jm=r-g	149
ce=0
il=116.92474

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=015	3
jm=r-g	149
ce=0
il=849.222930115

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=016	3
jm=r-g	149
ce=0
il=2813.4615056

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=Spawacze gr.II
id=017	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0.1848

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=Zbrojarze gr.II
id=018	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4.05904

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.0036

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Azofoska
id=0000002	3
jm=t	034
ce=0
il=0.1429535

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Berberys Thanberga 'Złotopurpurowa' -  żywopłot form. wys. 0,60m
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=249.75

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)
id=0000004	3
jm=m3	060
ce=0
il=286.97175

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Beton zwykły C16/20 (B-20)
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=5.13793

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25 (B-25)
id=0000006	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.11925

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Beton zwykły C25/30 (B-30)
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.5075

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)
id=0000008	3
jm=m3	060
ce=0
il=31.55094

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Blacha gruba
id=0000009	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.3383

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
id=0000010	3
jm=kg	033
ce=0
il=15.45084

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Blacha trapezowa T35 gr 0,50 mm
id=0000011	3
jm=m2	050
ce=0
il=27.7389

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Brama jednoskrzydłowa 130x200 - konstrukcja skrzydła spawana z kątowników, wypełnienie - płyta ze stali ocynkowanej gr. 2mm perforowanej
id=0000012	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Brzoza brodawkowata
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=0
il=5.55

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=440.44

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Cement portlandzki 35
id=0000015	3
jm=t	034
ce=0
il=27.8429616

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Deska tarasowa gr. 25mm
id=0000016	3
jm=m2	050
ce=0
il=7.04

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
id=0000017	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.080046

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
id=0000018	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.3424

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
id=0000019	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.051026

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm
id=0000020	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.05665

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Dostawa huśtawki podwójnej
id=0000021	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Dostawa i montaż koszy na śmieci - kosze stalowe ocynkowane z daszkiem
id=0000022	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Dostawa i montaż lawki z oparciem o konstrukcji stalowej ocynkowanej z siedziskiem z listew drewnianych
id=0000023	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Dostawa i montaż tablic z regulaminem
id=0000024	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Dostawa kiwaka np. "Skuter"
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Dostawa kiwaka podwójnego
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Dostawa pojemnika typu Dzwon poj. 1500L
id=0000027	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Dostawa pojemnika typu MGB 110 poj. 1100L
id=0000028	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Dostawa trzepaka
id=0000029	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Dostawa zestawu sprawnościowego - drabnka pozioma i równoważnia
id=0000030	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Dostawa zestawu sprawnościowego ze zintegrowaną ślizgawką
id=0000031	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Drabiny stalowe
id=0000032	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.3659

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Drewno na stemple
id=0000033	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.045102

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Elektrody do stali węglowych i niskostopowych
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.15

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Elektrody stalowe
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=11.08

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Farba poliwinylowa nawierzchniowa na rdzę
id=0000036	3
jm=dm3	066
ce=0
il=0.55514

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Głóg pośredni ‘Paul’s Scarlet’
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=9.99

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Gwoździe budowlane gołe
id=0000038	3
jm=kg	033
ce=0
il=6.3283

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Jałowiec płożący 'Prince of Wales'
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=464.64

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Klon jawor
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.66

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
id=0000041	3
jm=t	034
ce=0
il=1.29411

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Kora sosnowa
id=0000042	3
jm=m3	060
ce=0
il=24.4

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Kostka brukowa betonowa 8cm szara
id=0000043	3
jm=m2	050
ce=0
il=2237.8866

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Kotwa chemiczna - Pręt kotwowy M12/160
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=40

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Kotwa chemiczna - Żywica iniekcyjna do wklejenia prętów HUV
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=40

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II
id=0000046	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.8913

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Krawężnik bet.prostok.-100x2x15cm,szary
id=0000047	3
jm=m	040
ce=0
il=41.82

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm
id=0000048	3
jm=m	040
ce=0
il=308.04

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Legary drewniane
id=0000049	3
jm=m	040
ce=0
il=8.4

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Liście
id=0000050	3
jm=m3	060
ce=0
il=28.2135

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Masa asfaltowo-kauczuk.do gruntowania R
id=0000051	3
jm=kg	033
ce=0
il=9.0734

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Masa bitumiczna do izolacji powłokowych P
id=0000052	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.7772

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Miskant chiński 'Variegatus'
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=117.348

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Montaż huśtawki podwójnej
id=0000054	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Montaż kiwaka np. "Skuter"
id=0000055	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Montaż kiwaka podwójnego
id=0000056	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Montaż zestawu sprawnościowego - drabnka pozioma i równoważnia
id=0000057	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Montaż zestawu sprawnościowego ze zintegrowaną ślizgawką
id=0000058	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Nasiona traw
id=0000059	3
jm=kg	033
ce=0
il=25.014

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Obrzeża betonowe 30x8cm
id=0000060	3
jm=m	040
ce=0
il=446.0256

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Paliki drewniane
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.9

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Panele - łapki ze stali ocynkowanej
id=0000062	3
jm=kpl	090
ce=0
il=105

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Panele - płyta ze stali ocynkowanej gr. 2mm perforowanej
id=0000063	3
jm=m2	050
ce=0
il=28.5

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Papa asfaltowa izolacyjna
id=0000064	3
jm=m2	050
ce=0
il=54.3693

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Piasek
id=0000065	3
jm=m3	060
ce=0
il=360.9992644

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Piasek uziar.0-2mm
id=0000066	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.75

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Pojemnik typu Dzwon poj. 1500L
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Pojemnik typu MGB 110 poj. 1100L
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm
id=0000069	3
jm=t	034
ce=0
il=0.02004

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm
id=0000070	3
jm=t	034
ce=0
il=0.07956

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Pręty zbrojeniowe żebrowane 12-14mm
id=0000071	3
jm=t	034
ce=0
il=0.02244

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Rama z kątowników wypełniona siatką
id=0000072	3
jm=m2	050
ce=0
il=5.54

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Róża okrywowa The Fairy
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=639.36

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste o średnicy  70mm
id=0000074	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.0416

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane LC60
id=0000075	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.086352

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=System odwodnienia dachu - Denka rynnowe z PCV 80mm
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=System odwodnienia dachu - Haki do rynien (rynajzy) 80mm
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=System odwodnienia dachu - Kolanka z PCV 75mm
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=System odwodnienia dachu - Leje spustowe z PCV 80mm
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=System odwodnienia dachu - Obejmy do rur spustowych 75mm
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.551

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=System odwodnienia dachu - Rury spustowe PCV o średnicy 75mm
id=0000081	3
jm=m	040
ce=0
il=5.83

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=System odwodnienia dachu - Rynny z PCW fi 80mm
id=0000082	3
jm=m	040
ce=0
il=11.44

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=System odwodnienia dachu - Złączki do rur z PCV 75mm
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=System odwodnienia dachu - Złączki rynny z PCV 80mm
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Śliwa wiśniowa ‘Pissardii’
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=0
il=8.88

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Środki chwastobójcze
id=0000086	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.137

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kpl
id=0000087	3
jm=kg	033
ce=0
il=4.8234

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Tawuła van Houtte'a -  żywopłot form. wys. 1,20m
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=419.58

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Tlen techniczny
id=0000089	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.0108

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Trzepak metalowy dł. 2,5m, wys. 1,8m wykonany z rury stalowej fi 51 ze stali ocynkowanej
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Trzpienie stalowe
id=0000091	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.6494

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Winobluszcz pieciolistkowy
id=0000092	3
jm=szt	020
ce=0
il=24.42

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’
id=0000093	3
jm=szt	020
ce=0
il=41.07

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Woda
id=0000094	3
jm=m3	060
ce=0
il=1055.951174

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Zaprawa
id=0000095	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.2904

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-7
id=0000096	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.01554

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Ziemia żyzna lub kompostowa
id=0000097	3
jm=m3	060
ce=0
il=74.42

[RMS ZEST 141]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  37kW (50KM) (1)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=87.979512

[RMS ZEST 142]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 63kW (1)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.705429

[RMS ZEST 143]
ty=S
na=Giętarka do prętów
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.5606

[RMS ZEST 144]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 0,25m3 (1)
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=31.713504

[RMS ZEST 145]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 1,20m3 (1)
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=120.5024

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=Koparka gąsienicowa 2,50m3 (1)
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=11.25

[RMS ZEST 147]
ty=S
na=Kosiarka
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=14.781

[RMS ZEST 148]
ty=S
na=Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) 1,9-2,3m
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=39.4709

[RMS ZEST 149]
ty=S
na=Nożyce do prętów
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.675

[RMS ZEST 150]
ty=S
na=Piła do cięcia płytek
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=54.5826

[RMS ZEST 151]
ty=S
na=Podnośnik mont.PHM na sam.(2)
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.0579622

[RMS ZEST 153]
ty=S
na=Prościarka do prętów
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.502

[RMS ZEST 154]
ty=S
na=Przyczepa dłuż.do sam.10,0t
id=00013	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.469329

[RMS ZEST 155]
ty=S
na=Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5t
id=00014	3
jm=m-g	148
ce=0
il=73.198512

[RMS ZEST 156]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa  3,5t
id=00015	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.3912

[RMS ZEST 157]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 10t
id=00016	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0405

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74kW (1)
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.9702

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9t (1)
id=00018	3
jm=m-g	148
ce=0
il=3.8791412

[RMS ZEST 160]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 10-15t (1)
id=00019	3
jm=m-g	148
ce=0
il=274.51953

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 15-20t (1)
id=00020	3
jm=m-g	148
ce=0
il=29.4

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5t (1)
id=00021	3
jm=m-g	148
ce=0
il=9.637862

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca
id=00022	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.882

[RMS ZEST 165]
ty=S
na=Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)
id=00023	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.5

[RMS ZEST 166]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 40kW  (1)
id=00024	3
jm=m-g	148
ce=0
il=14.3314

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
id=00025	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.68094

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 74kW  (1)
id=00026	3
jm=m-g	148
ce=0
il=10.8513

[RMS ZEST 171]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny  4-6t (1)
id=00027	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.05664

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10t (1)
id=00028	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.3421

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1)
id=00029	3
jm=m-g	148
ce=0
il=93.24186

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=Wibrator powierz.elek.do 225kg
id=00030	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.89952

[RMS ZEST 175]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy
id=00031	3
jm=m-g	148
ce=0
il=280.93

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm
id=00032	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.5

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t
id=00033	3
jm=m-g	148
ce=0
il=2.10754

[RMS ZEST 178]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 12-16t (1)
id=00034	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.0906914

[RMS ZEST 179]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6t  (1)
id=00035	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.2176832

[RMS ZEST 180]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ZAGOSPODAROWANIE TERENU
cpv=45111291-4

[ELEMENT 2]
na=DROGI
cpv=45233220-7

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
cpv=45111000-8

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0119-03
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.2
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0.20	

[RMS 15]
nz=111.74	0	111.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0126-01
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
jm=m2	50
ob=2161
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=2161	1	2161	

[RMS 15]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0126-02
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) do 20cm
jm=m2	50
ob=2161
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=2161	1	2161	

[RMS 15]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0203-05
na=Wykonanie wykopów koparką z załadunkiem na samochody wywrotki i przewozem na wysypisko
jm=m3	60
ob=660
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=660	1	660	

[RMS 15]
nz=0.0795	0	0.0795
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0203-05
na=Dokop gruntu piaszczystego koparką z załadunkiem na samochody wywrotki i przewozem poza strefę robót
jm=m3	60
ob=90
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90	

[RMS 15]
nz=0.0795	0	0.0795
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.0392	0	0.0392
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0235-01
na=Formowanie nasypów spycharkami warstwami 20-30 cm
jm=m3	60
ob=90
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90.0	

[RMS 15]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.0384	0	0.0384
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-05
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
jm=m2	50
ob=2161
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=2161	1	2161	

[RMS 15]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Krawężniki i obrzeża
cpv=45233220-7

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0401-04
na=Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
jm=m	40
ob=302
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=302	1	302	

[RMS 16]
nz=0.3346	0	0.3346
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-04
na=Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki
jm=m3	60
ob=22.65
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=22.65	1	(0.15*0.3+0.2*0.15)*302	

[RMS 16]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0403-03
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
jm=m	40
ob=302
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=302	1	302	

[RMS 5]
nz=0.1071	0	0.1071
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.1071	0	0.1071
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.2138	0	0.2138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0401-04
na=Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
jm=m	40
ob=31
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31.0	

[RMS 16]
nz=0.3346	0	0.3346
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-04
na=Ława betonowa C12/15  z oporem pod krawężniki
jm=m3	60
ob=2.325
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.325	1	(0.15*0.3+0.2*0.15)*31	

[RMS 16]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0403-03
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
jm=m	40
ob=31
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31.0	

[RMS 5]
nz=0.1071	0	0.1071
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.1071	0	0.1071
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.2138	0	0.2138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0401-04
na=Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
jm=m	40
ob=10
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.0	

[RMS 16]
nz=0.3346	0	0.3346
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-04
na=Ława betonowa C12/15  z oporem pod krawężniki
jm=m3	60
ob=0.75
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	(0.15*0.3+0.2*0.15)*10	

[RMS 16]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0403-03
na=Krawężniki betonowe skośne na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
jm=m	40
ob=10
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.0	

[RMS 5]
nz=0.1071	0	0.1071
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.1071	0	0.1071
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.2138	0	0.2138
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-04
na=Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki
jm=m3	60
ob=31.35
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=31.35	1	(0.15*0.3+0.2*0.15)*418	

[RMS 16]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=4.28	0	4.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-05
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=418
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=418	1	418	

[RMS 4]
nz=0.1202	0	0.1202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.1569	0	0.1569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Podbudowy
cpv=45233220-7

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-07
na=Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi (gr.5cm)
jm=m2	50
ob=1759
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=1759	1	1759	

[RMS 16]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-08
na=Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi wykonana i zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm
jm=m2	50
ob=1759
krn=-5
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=1759	1	1759	

[RMS 16]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=4E-5	0	0.00004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0104-07
na=Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi
jm=m2	50
ob=402
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=402	1	402	

[RMS 16]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-01
na=Podbudowy betonowe C8/10 z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm (gr.10cm)
jm=m2	50
ob=264
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=264	1	264	

[RMS 2]
nz=0.0806	0	0.0806
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.1722	0	0.1722
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.1218	0	0.1218
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0305	0	0.0305
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-02
na=Podbudowy betonowe C8/10 z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm
jm=m2	50
ob=264
krn=-2
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=264	1	264	

[RMS 2]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-01
na=Podbudowy betonowe C12/15 z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm (gr.15cm)
jm=m2	50
ob=1495
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=1495	1	1495	

[RMS 2]
nz=0.0806	0	0.0806
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.1722	0	0.1722
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.1218	0	0.1218
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0305	0	0.0305
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-02
na=Podbudowy betonowe C12/15 z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm
jm=m2	50
ob=1495
krn=3
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=1495	1	1495	

[RMS 2]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnie
cpv=45233220-7

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0511-03
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej na codnikach grubości 8cmj, układane na podyspce cementowo-piaskowej gr.4cm
jm=m2	50
ob=402
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=402	1	402	

[RMS 5]
nz=0.5213	0	0.5213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.7819	0	0.7819
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0511-03
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej na drogach, parkingach (podział stanowisk kostka kolor antracytowy), pieszojezdni gr. 8 cm ułożona na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm
jm=m2	50
ob=1759
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=1759	1	1759	

[RMS 5]
nz=0.5213	0	0.5213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.7819	0	0.7819
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Inwentaryzacja
cpv=45233220-7

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0119-03
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.2
nsn=SST B.4.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0.2	

[RMS 15]
nz=111.74	0	111.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ZIELEŃ
cpv=77310000-6

[ELEMENT 3]
na=Roboty porządkowe i przygotowawcze
cpv=77310000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0108-05
na=Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości
jm=ha	52
ob=0.006
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=0.006	1	0.006	

[RMS 15]
nz=185.27	0	185.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=44	0	44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0110-03
na=Transport gałęzi na odległość do 2km
jm=mp
ob=2.8
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2.8	

[RMS 15]
nz=0.9741	0	0.9741
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0110-05
na=Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi
jm=mp
ob=2.8
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2.8	

[RMS 142]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.054	0	0.054
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty agrotechniczne

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0217-03
na=Mechaniczne zdjęcie  warstwy 15 cm gruntu nieurodzajnego (piasek) - pow.1745,6m2
jm=m3	60
ob=262
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=262	1	262	

[RMS 12]
nz=0.2368	0	0.2368
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.0547	0	0.0547
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0207-02
na=Załadowanie urobku na samochody samowyładowcze i wywiezienie poza teren budowy
jm=m3	60
ob=262
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=262	1	262.0	

[RMS 15]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0729	0	0.0729
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0207-02
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość do 1,0km
jm=m3	60
ob=389.3
krn=4
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=389.3	1	389.3	

[RMS 15]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0729	0	0.0729
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0207-02
na=Zakup i transport ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi z załadunkiem koparkami podsiębiernymi (do rozłożenia na teren 262,0 m3 do zaprawy dołów pod rośliny 127,3 m3)
jm=m3	60
ob=389.3
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=389.3	1	389.3	

[RMS 15]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0729	0	0.0729
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0207-02
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość do 1,0km
jm=m3	60
ob=389.3
krn=4
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=389.3	1	389.3	

[RMS 15]
nz=0.108	0	0.108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0729	0	0.0729
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0218-02
na=Ręczne rozścielenie nawiezionej ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim (0,15 m x 1746,50 m2).
jm=m3	60
ob=262
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=262	1	262	

[RMS 12]
nz=1.5949	0	1.5949
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0111-03
na=Mechaniczne wymieszanie nawiezionej gliny z gruntem macierzystym (przy użyciu glebogryzarki ręcznej) na terenie płaskim.
jm=m2	50
ob=1746.5
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=1746.5	1	1746.5	

[RMS 16]
nz=0.1796	0	0.1796
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Sadzenie roślin
cpv=77310000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0322-05
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów
jm=szt	20
ob=5
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 13]
nz=0.2941	0	0.2941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1747	0	1.1747
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.226	0	0.226
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0322-05
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów
jm=szt	20
ob=9
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9	

[RMS 13]
nz=0.2941	0	0.2941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1747	0	1.1747
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.226	0	0.226
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0322-05
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 13]
nz=0.2941	0	0.2941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1747	0	1.1747
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.226	0	0.226
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0322-05
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów
jm=szt	20
ob=8
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	

[RMS 13]
nz=0.2941	0	0.2941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1747	0	1.1747
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.226	0	0.226
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0322-05
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów
jm=szt	20
ob=37
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37	

[RMS 13]
nz=0.2941	0	0.2941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1747	0	1.1747
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.226	0	0.226
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0301-04
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów
jm=szt	20
ob=225
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225	

[RMS 14]
nz=0.0735	0	0.0735
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.2274	0	0.2274
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0301-04
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów
jm=szt	20
ob=576
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=576	1	576	

[RMS 14]
nz=0.0735	0	0.0735
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.2274	0	0.2274
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0301-04
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów
jm=szt	20
ob=378
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=378	1	378	

[RMS 14]
nz=0.0735	0	0.0735
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.2274	0	0.2274
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0322-04
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy / głębokości dołów 0,5m z zaprawą dołów
jm=szt	20
ob=384
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=384	1	384.0	

[RMS 13]
nz=0.1471	0	0.1471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.5405	0	0.5405
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0301-01
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II o średnicy i głębokości dołów 0,3m bez zaprawy dołów
jm=szt	20
ob=22
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22	

[RMS 14]
nz=0.0735	0	0.0735
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.1968	0	0.1968
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0414-02
na=Sadzenie traw ozd. w ilości 3 szt/m2 (80 szt.), w gruncie kat. I-II.
jm=m2	50
ob=26.67
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=26.67	1	26.67	

[RMS 13]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0205-03
na=Transport kory sosnowej samochodami samowyładowczymi z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi na odległość do 1,0km (609,5 m2 x 0,06 m)
jm=m3	60
ob=36.57
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=36.57	1	609.5*0.06	

[RMS 15]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.2066	0	0.2066
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0208-04
na=Transport kory sosnowej samochodami samowyładowczymi z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi  na odległość do 0,50km
jm=m3	60
ob=36.57
krn=8
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=36.57	1	609.5*0.06	

[RMS 15]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.2502	0	0.2502
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.2502	0	0.2502
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0209-01
na=Ściółkowanie korą sosnową warstwy 2cm na terenie płaskim (6 cm)
jm=ha	52
ob=0.061
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=0.061	1	609.5/10000	

[RMS 12]
nz=575.87	0	575.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=200	0	200
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=160	0	160
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0209-02
na=Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy kory sosnowej ponad 2cm ręcznie rozrzuconego na terenie płaskim
jm=ha	52
ob=0.061
krn=2
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=0.061	1	609.5/10000	

[RMS 12]
nz=78.88	0	78.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=100	0	100
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=80	0	80
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Zakładanie trawników
cpv=77310000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0401-04
na=Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii  I-II
jm=m2	50
ob=1137
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=1137	1	1137.0	

[RMS 13]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.1767	0	0.1767
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=5E-5	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Prace pielęgnacyjne
cpv=77310000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0701-04
na=Pielęgnacja drzew liściastych  w okresie gwarancyjnym.
jm=szt	20
ob=5
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	

[RMS 14]
nz=0.1576	0	0.1576
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.2388	0	0.2388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.0027	0	1.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=6E-5	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0701-04
na=Pielęgnacja drzew liściastych  w okresie gwarancyjnym.
jm=szt	20
ob=9
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9	

[RMS 14]
nz=0.1576	0	0.1576
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.2388	0	0.2388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.0027	0	1.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=6E-5	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0701-04
na=Pielęgnacja drzew liściastych  w okresie gwarancyjnym.
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 14]
nz=0.1576	0	0.1576
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.2388	0	0.2388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.0027	0	1.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=6E-5	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0701-04
na=Pielęgnacja drzew liściastych  w okresie gwarancyjnym.
jm=szt	20
ob=8
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	

[RMS 14]
nz=0.1576	0	0.1576
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.2388	0	0.2388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.0027	0	1.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=6E-5	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0701-04
na=Pielęgnacja drzew liściastych  w okresie gwarancyjnym.
jm=szt	20
ob=37
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37	

[RMS 14]
nz=0.1576	0	0.1576
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.2388	0	0.2388
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.0027	0	1.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=6E-5	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0701-01
na=Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie gwarancyjnym, w rok po posadzeniu.
jm=szt	20
ob=225
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225	

[RMS 14]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0542	0	0.0542
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2E-5	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0701-01
na=Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie gwarancyjnym, w rok po posadzeniu.
jm=szt	20
ob=576
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=576	1	576	

[RMS 14]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0542	0	0.0542
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2E-5	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0701-01
na=Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie gwarancyjnym, w rok po posadzeniu.
jm=szt	20
ob=378
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=378	1	378	

[RMS 14]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0542	0	0.0542
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2E-5	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0701-01
na=Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie gwarancyjnym, w rok po posadzeniu.
jm=szt	20
ob=22
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22	

[RMS 14]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0542	0	0.0542
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2E-5	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0701-05
na=Pielęgnacja drzew iglastych w okresie gwarancyjnym.
jm=szt	20
ob=384
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=384	1	384	

[RMS 13]
nz=0.3381	0	0.3381
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.954	0	0.954
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0705-02
na=Pielęgnacja traw ozd. 3szt/ m2 (80szt)w okresie gwarancyjnym.
jm=m2	50
ob=26.67
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=26.67	1	26.67	

[RMS 13]
nz=0.0652	0	0.0652
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1078	0	1.1078
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=5E-5	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0702-06
na=Pielęgnacja ręczna (przy użyciu kosiarki) trawników na terenie płaskim w okresie gwarancyjnym.
jm=m2	50
ob=1137
nsn=SST B.4.03

[PRZEDMIAR]
wo=1137	1	1137.0	

[RMS 13]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.1051	0	0.1051
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=5E-5	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=MAŁA ARCHITEKTURA
cpv=45112723-9

[ELEMENT 3]
na=PLAC ZABAW
cpv=45112723-9

[ELEMENT 4]
na=Piaskownica 3,0x3,0
cpv=45112723-9

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0301-02
na=Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
jm=m3	60
ob=6.125
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=6.125	1	0.50*(0.25+3.0+0.25)*(0.25+3.0+0.25)	

[RMS 15]
nz=2.569	0	2.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego
jm=m3	60
ob=0.44
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.44	1	0.10*0.40*(3.0*2+2.5*2)	

[RMS 1]
nz=2.79	0	2.79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0202-01
na=Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu C25/30
jm=m3	60
ob=0.55
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.55	1	0.25*0.20*(3.0*2+2.5*2)	

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=3.91	0	3.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0210-04
na=Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14 z ręcznym układaniem betonu C25/30
jm=m3	60
ob=0.55
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.55	1	0.25*0.20*(3.0*2+2.5*2)	

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=15.68	0	15.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=15.59	0	15.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=3.63	0	3.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-01
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli
jm=t	34
ob=0.02
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.01	1	44*1.0*0.222/1000	ławy
wo=0.01	1	44*1.0*0.222/1000	wieńce

[RMS 19]
nz=35.72	0	35.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0290-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
jm=t	34
ob=0.078
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.039	1	4*(3.0*2+2.5*2)*0.888/1000	ławy
wo=0.039	1	4*(3.0*2+2.5*2)*0.888/1000	wieniec

[RMS 19]
nz=42.88	0	42.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0103-04
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej  na zaprawie cementowej - ściany piaskownicy z cegły klinkierowej
jm=m2	50
ob=4.4
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=4.4	1	0.40*(3.0*2+2.5*2)	

[RMS 11]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=100.1	0	100.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m
jm=m3	60
ob=3.335
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=6.125	1	6.125	
wo=-1.54	1	-(0.44+0.55+0.5*4.4*0.25)	
wo=-1.25	1	-0.20*2.5*2.5	

[RMS 15]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1984	KNR	2-23 0303-03
na=Siedziska z desek na legarach grubości 25mm - deska tarasowa
jm=m2	50
ob=4.29
nsn=SST B.4.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[PRZEDMIAR]
wo=2.75	1	0.25*(3.0*2+2.5*2)	
wo=1.54	1	0.07*(3.0*4+2.5*4)	

[RMS 15]
nz=0.1477	0	0.1477
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.7315	0	0.7315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=8.4	1	8.0*1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=7.04	1	(2.75*2+1.54)
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1998	KNR	2-21 0606-07
na=Wypełnienie piaskownicy piaskiem
jm=m3	60
ob=2.5
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	0.40*2.50*2.50	

[RMS 15]
nz=2.74	0	2.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Zestaw wielofunkcyjny
cpv=45112723-9

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego ze zintegrowaną ślizgawką
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Zestaw sprawnościowy
cpv=45112723-9

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego - drabnka pozioma i równoważnia
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Huśtawka podwójna
cpv=45112723-9

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład
jm=m3	60
ob=6.76
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=6.76	1	1.00*(0.3+0.7+0.3)*(0.3+0.7+0.3)*4	

[RMS 15]
nz=2.3016	0	2.3016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0203-01
na=Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=1.568
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=1.568	1	0.80*0.70*0.70*4	

[RMS 17]
nz=7.83	0	7.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż huśtawki podwójnej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Kiwak podwójny
cpv=45112723-9

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład
jm=m3	60
ob=1.69
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=1.69	1	1.00*(0.3+0.7+0.3)*(0.3+0.7+0.3)	

[RMS 15]
nz=2.3016	0	2.3016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0203-01
na=Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=0.417
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.417	1	0.80*0.70*0.70+0.20*0.35*0.35	

[RMS 17]
nz=7.83	0	7.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż kiwaka podwójnego
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Kiwak - Skuter
cpv=45112723-9

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0310-02
na=Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład
jm=m3	60
ob=1.69
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=1.69	1	1.00*(0.3+0.7+0.3)*(0.3+0.7+0.3)	

[RMS 15]
nz=2.3016	0	2.3016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0203-01
na=Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=0.417
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.417	1	0.80*0.70*0.70+0.20*0.35*0.35	

[RMS 17]
nz=7.83	0	7.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż kiwaka np. "Skuter"
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=Urządzenia małej architektury
cpv=45112720-8

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż lawki z oparciem o konstrukcji stalowej ocynkowanej z siedziskiem z listew drewnianych
jm=kpl	90
ob=4
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż koszy na śmieci - kosze stalowe ocynkowane z daszkiem
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż tablic z regulaminem
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WIATA ŚMIETNIKOWA 4,5x5 m
cpv=45112710-5

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne i fundamenty
cpv=45111000-8

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0312-10
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III
jm=dół
ob=14
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	10+4	

[RMS 15]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betony C8/10 (B-10) gr 10,0 cm
jm=m3	60
ob=0.59
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.49	1	0.10*(0.1+0.50+0.1)*(0.1+0.50+0.1)*10	
wo=0.1	1	0.10*(0.1+0.30+0.1)*(0.1+0.30+0.1)*4	

[RMS 17]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01
na=Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=2.66
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=2.325	1	0.50*0.50*0.93*10	
wo=0.335	1	0.30*0.30*0.93*4	
ko=	

[RMS 17]
nz=8.19	0	8.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-02
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli - Siatka spawana z prętów fi 12mm stal AIII, max rozstaw 30 cm
jm=t	34
ob=0.022
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.022	1	10*(0.42*6)*0.888/1000	

[RMS 17]
nz=42.9	0	42.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0603-01
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
jm=m2	50
ob=25.924
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=18.6	1	0.50*0.93*4*10	
wo=2.5	1	0.50*0.50*10	
wo=4.464	1	0.30*0.93*4*4	
wo=0.36	1	0.30*0.30*4	

[RMS 7]
nz=0.0471	0	0.0471
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0603-02
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą
jm=m2	50
ob=25.924
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=18.6	1	0.50*0.93*4*10	
wo=2.5	1	0.50*0.50*10	
wo=4.464	1	0.30*0.93*4*4	
wo=0.36	1	0.30*0.30*4	

[RMS 7]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0421	0	0.0421
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1994	KNR	2-05 9907-01
na=Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji - blacha 200x200x2 mm
jm=t	34
ob=0.006
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.006	1	0.628*10/1000	200x200x2

[RMS 64]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1995	KNR	13-12 0102-01
na=Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych - głębokość wklejenia 15 cm - otwory pod pręty wklejane
jm=szt	20
ob=40
nsn=SST B.4.02

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		0.75
ws=0.75		0.75

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	4*10	

[RMS 15]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0703-06
na=Montaż kotew chemicznych - wklejenie śrub M12 HVU+HSA (mocowanie ramy)
jm=szt.
ob=40
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	4*10	

[RMS 17]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m
jm=m3	60
ob=15.73
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=14.52	1	1.20*(0.3+0.5+0.3)*(0.3+0.5+0.3)*10	
wo=3.888	1	1.20*(0.3+0.3+0.3)*(0.3+0.3+0.3)*4	
wo=-0.59	1	-0.590	
wo=-1.825	1	-0.50*0.50*0.73*10	
wo=-0.263	1	-0.30*0.30*0.73*4	
ko=	

[RMS 15]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Konstrukcja wiaty
cpv=45262400-5

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1994	KNR	2-05 0101-01
na=Słupy z profili zimnogietych zamkniętych o przekroju kwadratowym 80x80x4 mm
jm=t	34
ob=0.115
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.115	1	(3.00*2*2)*9.55/1000	80x80x4

[RMS 9]
nz=15.68	0	15.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=6.09	0	6.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=18.3	0	18.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=5.9	0	5.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1994	KNR	2-05 0101-01
na=Słupy z profili zimnogietych zamkniętych o przekroju kwadratowym 100x80x4 mm
jm=t	34
ob=0.286
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.286	1	(2.65*10)*10.80/1000	100x80x4

[RMS 9]
nz=15.68	0	15.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=6.09	0	6.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=18.3	0	18.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=5.9	0	5.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1994	KNR	2-05 0101-06
na=Rygle z profili zimnogietych zamkniętych o przekroju kwadratowym 100x80x4 mm
jm=t	34
ob=0.684
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.243	1	(4.5*5)*10.80/1000	100x80x4
wo=0.441	1	(2.55*2*8)*10.80/1000	

[RMS 9]
nz=63.49	0	63.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=3.84	0	3.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=5.6	0	5.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1994	KNR	2-05 0101-06
na=Rygle z profili zimnogietych zamkniętych o przekroju kwadratowym 40x40x4 mm
jm=t	34
ob=0.163
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.163	1	(4.50*8)*4.52/1000	40x40x4

[RMS 9]
nz=63.49	0	63.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=3.84	0	3.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=5.6	0	5.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Dach wiaty
cpv=45261210-9

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1994	KNR	2-05 1008-01
na=Obudowa blachą fałdową bez ocieplenia dachów płaskich o nachyleniu do 10% - blacha trapezowa T35 gr 0,5 mm
jm=m2	50
ob=26.418
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=26.418	1	(2.55+2.55)*5.18	

[RMS 9]
nz=0.6231	0	0.6231
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.1557	0	0.1557
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.0124	0	0.0124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.0373	0	0.0373
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.0405	0	0.0405
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=0.0405	0	0.0405
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=0.0779	0	0.0779
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0506-01
na=Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm
jm=m2	50
ob=3.084
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=1.554	1	0.15*(5.18*2)	
wo=1.53	1	0.15*(2.55*2*2)	

[RMS 3]
nz=1.3529	0	1.3529
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.5243	0	1.5243
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR	0-15 0528-02
na=Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 8cm
jm=m	40
ob=10.4
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=10.4	1	5.20*2	

[RMS 7]
nz=0.4654	0	0.4654
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0506	0	0.0506
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR	0-15 0529-02
na=Rury spustowe z PCV o średnicy 7,5cm
jm=m	40
ob=5.3
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=5.3	1	2.65*2	

[RMS 7]
nz=0.4564	0	0.4564
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Obudowa ścian wiaty
cpv=45421000-4

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1805-11
na=Obudowa scian - Panele - płyta ze stali ocynkowanej gr. 2mm perforowanej, łapki ze stali ocynkowanej
jm=m2	50
ob=28.5
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=28.5	1	2.00*(1.25*5+1.00*8)	

[RMS 17]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=105	1	105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1805-11
na=Obudowa scian - Panele wypełnione siatką zgrzewaną w ramie z kątowników i płaskowników
jm=m2	50
ob=5.54
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=5.54	1	0.45*4+0.89*2+0.245*8	

[RMS 17]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1994	KNR	2-05 0208-02
na=Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 10kg - płaskownik 80x6 mm
jm=t	34
ob=0.015
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.015	1	(3*14*2+4*12)*0.113/1000	80x6

[RMS 9]
nz=68.2	0	68.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=54.19	0	54.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=12.32	0	12.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=15.4	0	15.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1808-04
na=Brama jednoskrzydłowa 130x200 - konstrukcja skrzydła spawana z kątowników, wypełnienie - płyta ze stali ocynkowanej gr. 2mm perforowanej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 17]
nz=15.5	0	15.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Posadzka
cpv=45233220-7

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-05
na=Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II
jm=m2	50
ob=23.6
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=26.46	1	4.90*5.40	
wo=-2.5	1	-0.5*0.5*10	
wo=-0.36	1	-0.3*0.3*4	

[RMS 16]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.236	0	0.236
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0101-06
na=Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
jm=m2	50
ob=23.6
krn=2.4
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=26.46	1	4.90*5.40	
wo=-2.5	1	-0.5*0.5*10	
wo=-0.36	1	-0.3*0.3*4	

[RMS 15]
nz=0.0457	0	0.0457
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=23.6
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=26.46	1	4.90*5.40	
wo=-2.5	1	-0.5*0.5*10	
wo=-0.36	1	-0.3*0.3*4	

[RMS 15]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-03
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=23.6
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=26.46	1	4.90*5.40	
wo=-2.5	1	-0.5*0.5*10	
wo=-0.36	1	-0.3*0.3*4	

[RMS 16]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-04
na=Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
jm=m2	50
ob=23.6
krn=2
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=26.46	1	4.90*5.40	
wo=-2.5	1	-0.5*0.5*10	
wo=-0.36	1	-0.3*0.3*4	

[RMS 16]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-01
na=Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm - Podbudowa betonowa B10 gr. 15 cm
jm=m2	50
ob=23.6
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=26.46	1	4.90*5.40	
wo=-2.5	1	-0.5*0.5*10	
wo=-0.36	1	-0.3*0.3*4	

[RMS 2]
nz=0.0806	0	0.0806
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.1722	0	0.1722
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.1218	0	0.1218
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0305	0	0.0305
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0109-02
na=Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm
jm=m2	50
ob=23.6
krn=3
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=26.46	1	4.90*5.40	
wo=-2.5	1	-0.5*0.5*10	
wo=-0.36	1	-0.3*0.3*4	

[RMS 2]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.01015	0	0.01015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-05
na=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
jm=m2	50
ob=22.304
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=22.41	1	4.98*4.50	
wo=-0.08	1	-0.10*0.08*10	
wo=-0.026	1	-0.08*0.08*4	

[RMS 16]
nz=0.1776	0	0.1776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.0227	0	0.0227
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0105-06
na=Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
jm=m2	50
ob=22.304
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=22.41	1	4.98*4.50	
wo=-0.08	1	-0.10*0.08*10	
wo=-0.026	1	-0.08*0.08*4	

[RMS 16]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.0076	0	0.0076
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0511-03
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej (szara)
jm=m2	50
ob=22.304
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=22.41	1	4.98*4.50	
wo=-0.08	1	-0.10*0.08*10	
wo=-0.026	1	-0.08*0.08*4	

[RMS 5]
nz=0.5213	0	0.5213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.7819	0	0.7819
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0407-05
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m	40
ob=19.28
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=19.28	1	4.66*2+4.98*2	

[RMS 4]
nz=0.1202	0	0.1202
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.1569	0	0.1569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Pojemniki na odpady
cpv=45421000-4

[POZYCJA]
na=Dostawa pojemników typu: MGB 1100 poj. 1100L
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Dostawa pojemnika typu Dzwon poj. 1500L
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=TRZEPAK
cpv=45112710-5

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne i fundamenty
cpv=45111000-8

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0312-10
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III
jm=dół
ob=2
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	

[RMS 15]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betony C8/10 (B-10) gr 10,0 cm
jm=m3	60
ob=0.098
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.098	1	0.10*(0.1+0.5+0.1)*(0.1+0.5+0.1)*2	

[RMS 17]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0203-01
na=Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
jm=m3	60
ob=0.5
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0.50*0.50*1.0*2	

[RMS 17]
nz=7.83	0	7.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m
jm=m3	60
ob=1.822
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=2.42	1	1.0*(0.3+0.5+0.3)*(0.3+0.5+0.3)*2	
wo=-0.598	1	-(0.098+0.50)	

[RMS 15]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Konstrukcja trzepaka
cpv=45262400-5

[POZYCJA]
na=Dostawa pojemnika trzepaka metalowego dł. 2,5m, wys. 1,8m wykonany z rury stalowej fi 51 ze stali ocynkowanej
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST B.4.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=MUR OPOROWY
cpv=45000000-7

[ELEMENT 3]
na=Mur oporowy na granicy działki
cpv=45000000-7

[POZYCJA]
na=Mur oporowy przy granicy działki
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST B.4.02
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

